# Driftstart

##

- Ställ alltid omkopplaren (13) i låsläge när du inte använder elverktyget.

- Kontrollera före användningen att omkopplaren (13) står i rätt läge.

- Rör inte omkopplaren (13) när avtryckarbrytaren (14) hålls intryckt. Det kan leda till skador på elverktyget.

Starta kapningen genom att ställa omkopplaren (13) i kapläget (läge a, ) och trycka på avtryckarbrytaren (14). För att kasta om rörelseriktningen ställer du omkopplaren (13) i reverseringsläget (läge b, ) och håller den intryckt i detta läge medan du samtidigt trycker på avtryckarbrytaren. När du släpper omkopplaren och avtryckarbrytaren kopplar elverktyget automatiskt om till låsläget . Trycker du på avtryckarbrytaren (14) och håller den intryckt så utför verktyget en full cykel och stannar sedan automatiskt i helt öppet läge. För att låsa avtryckarbrytaren (14) ställer du omkopplaren (13) i låsläget . I detta läge går det inte att manövrera avtryckarbrytaren (14).

Anmärkning: Kapa aldrig gängstänger när rörelseriktningen är omvänd! Det leder till skador på elverktyget. Elverktyget får bara användas med omvänd rörelseriktning på tomgång och för att öppna skärbackarna (3) helt.

Anmärkning: Om du efter kapningen släpper avtryckarbrytaren (14) när skärbackarna (3) öppnas och ställer omkopplaren (13) i reverseringsläget, stängs skärbackarna. De öppnas på nytt om du trycker på avtryckarbrytaren igen.

##

Ställ in gängstorleken för den gängstång som ska kapas på gängstångsstyrningen (5). Då hamnar stödytorna M6/M8 och M10/M12 för gängstången i rätt läge.
Sätt innan du aktiverar avtryckarbrytaren (14) i gängstången så att dess gängor griper in i dem på skärbacken (3) i den stationära hållaren (4). Felriktade gängor kan leda till att skärbackarna (3) går sönder, vilket kan orsaka personskador på grund av kringflygande splitter eller skada gängstången så att det inte längre går att skruva på den någon mutter.
Placera gängstången i rät vinkel mot snittlinjen (19) (se bild G) innan kapningen påbörjas och var noga med att gängstången får bra kontakt mot den tidigare inställda stångstyrningen.
När du ska starta kapningen kontrollerar du först att omkopplaren (13) står i kapläget (läge a, , se bild C) och trycker sedan på avtryckarbrytaren (14) och håller den intryckt. Skärbacken på den rörliga hållaren (2) överlappar skärbacken på den stationära hållaren (4) och återgår sedan. Om du släpper avtryckarbrytaren (14) innan kapningen är klar, stannar skärbackarna (3).

Anmärkning: När du kapar en gångstång av duktil metall, t.ex. rostfritt stål, kan det skapas grader i änden av snittet. Avlägsna i så fall graderna med en fil.

##

Om du trycker kontinuerligt på avtryckarbrytaren (14) stängs hållarna (2) och (4) till skärbackarna (3) en gång, innan de återgår till helt öppet läge och sedan stannar. Släpp avtryckarbrytaren (14) och tryck sedan in den igen för att påbörja nästa kapsekvens.

##

Den medföljande insexnyckeln (8) kan förvaras inuti elverktyget så att den inte kommer bort. För att ta ut insexnyckeln tar du bort batteriet och drar ut insexnyckeln. Efter användningen stoppar du tillbaka insexnyckeln i elverktyget och sätter i batteriet.

##

Arbetslampan (16) gör det möjligt att lysa upp arbetsområdet vid ogynnsamma ljusförhållanden.

Var försiktig: Titta inte direkt in i lampan!

Tryck bara lätt på avtryckarbrytaren (14) för att tända arbetslampan (16) utan att samtidigt starta motorn. Tryck in avtryckarbrytaren helt när du ska kapa gängstänger. Arbetslampan hålls automatiskt tänd under driften. Lampan lyser så länge avtryckarbrytaren hålls intryckt. Arbetslampan slocknar cirka 15 sekunder efter att du släppt avtryckarbrytaren.

##

För att få exakta snitt ställer du gängstångsstyrningen (5)̈ i rätt läge (M6/M8 eller M10/M12) beroende på diametern på den gängstång som ska kapas.

Placera gängstången vinkelrätt mot snittlinjen (19) innan du påbörjar kapningen. Se till att gängorna på gängstången och gängorna på den stationära skärbacken griper in i varandra (se bild K). Se även till att gängstången har god kontakt med båda ytorna på stångstyrningen (se bild G) och håll gängstången i detta läge med ett stadigt grepp. Vid kapningen skapas en motkraft som kan vrida gängstången ur läge. Om gängstången hamnar snett kan det leda till dålig snittkvalitet, till att gängstången fastnar eller till skador på skärbackarna eller gängstången. Håll därför gängstången riktad enligt beskrivningen vid kapningen.

##

Använd djupanslaget (10) om du vill kapa flera gängstänger till samma längd eller om du vill kapa gängstänger med ett bestämt utstick från en yta.
Tryck in knappen (9) och för in djupanslaget. Se till att den tandade sidan på djupanslaget är vänd mot knappens tandade sida. Djupanslaget (10) har två måttskalor (millimeter och tum). Du kan vända på djupanslaget (10) för att använda den skala du önskar. Ställ in hur långt du vill att djupanslaget (10) ska nå på djupanslagets måttindikering (11) (se bild I). Släpp knappen (9) igen för att låsa djupanslaget.

Bär aldrig elverktyget i djupanslaget (10). Det innebär risk för att tappa elverktyget så att det skadas och/eller orsakar personskador.