# Bezpečnostní upozornění pro řezačku závitových tyčí

Noste ochranné brýle. Vaše oči tak budou chráněné před odštípnutými částečkami materiálu.

Nepřibližujte ruce k řezacím čelistem a pohyblivým dílům. Řezací ústrojí může zachytit prsty a způsobit vážná zranění.

- Nepřibližujte obličej k řezacímu ústrojí. Při řezání může dojít k odmrštění úlomků závitové tyče a ke zranění.

- Neobrábějte materiál pod napětím a držte elektrické nářadí za izolované plochy pro uchopení. Při kontaktu s materiálem pod napětím se mohou pod napětím ocitnout i kovové díly nářadí, což může způsobit zásah elektrickým proudem.

- Při řezání závitových tyčí používejte rukavice. Hrany a třísky obrobku jsou ostré a ihned po řezání mohou být ještě horké.

- Zajistěte obrobek. Obrobek pevně uchycený upínacím přípravkem nebo svěrákem je upevněný bezpečněji, než kdybyste ho drželi v ruce.

- Pro bezpečné obrábění dlouhých nebo velkých závitových tyčí lze elektrické nářadí pomocí opěrných ploch umístit na vodorovnou plochu. Nesmí se upínat do svěráku nebo připevňovat na pracovní stůl.

- Nepokládejte elektrické nářadí na třísky obrobku. Může dojít k poškození a poruše elektrického nářadí.

- Vždy dbejte na bezpečný postoj, především při pracích ve vyšší poloze. Závitovou tyč při a po řezání pevně držte, abyste zabránili spadnutí odříznuté závitové tyče. Odříznutá závitová tyč může způsobit vážná poranění.

- Při práci ve vyvýšené poloze elektrické nářadí dostatečně zajistěte ochrannými prostředky proti pádu a zajistěte, aby se pod pracovním prostorem nenacházely žádné osoby. Při práci nad hlavou používejte ochranu hlavy. Zabráníte tak škodám na majetku a zranění osob při náhodném pádu elektrického nářadí.

- Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou unikat výpary. Akumulátor může začít hořet nebo může vybouchnout. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.

- Neupravujte a neotvírejte akumulátor. Hrozí nebezpečí zkratu.

- Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru. Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybouchnout nebo se přehřát.

- Akumulátor používejte pouze v produktech výrobce. Jen tak bude akumulátor chráněný před nebezpečným přetížením.

| Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, nečistotami, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu.