# Hướng Dẫn Sử Dụng

##

Không bao giờ cố dùng lực để tháo dụng cụ điện ra khỏi thanh ren. Điều này có thể gây ra khởi động bất ngờ, có thể gây thương tích cho người hoặc làm hỏng lưỡi cắt (3) và dụng cụ điện.

Nếu bạn muốn hủy cắt sớm, hãy nhả công tắc kích hoạt (14). Dụng cụ điện bị tắt. Đặt công tắc đảo (13) về vị trí đảo ngược (vị trí b, ) và giữ nguyên trong khi bạn nhấn công tắc kích hoạt (14) cho đến khi thanh ren được nhả hoàn toàn khỏi lưỡi cắt (3) và dụng cụ điện tự động dừng ở vị trí mở hoàn toàn.

##

Với các móc treo (15), bạn có thể treo dụng cụ điện, ví dụ, vào thang. Muốn vậy, hãy xoay móc treo (15) ra ngoài.

Hãy gập lại các móc treo (15) cho đến khi vào khớp, nếu bạn muốn dùng dụng cụ điện.

Móc treo (15) không thích hợp để gắn dụng cụ điện vào người (ví dụ: vào thắt lưng). Không bao giờ treo dụng cụ điện ở nơi có gió hoặc trên bề mặt có khả năng không ổn định.

##

Làm theo các bước sau nếu bạn muốn cắt thanh ren cố định (ví dụ: thanh ren gắn trên trần nhà hoặc tường của tòa nhà).
Đảm bảo đường dẫn thanh ren (5) được điều chỉnh phù hợp với kích thước ren cần cắt và lưỡi cắt (3) được mở hoàn toàn. Đặt dụng cụ điện sao cho thanh ren nằm giữa hai lưỡi cắt (3). Trong khi thanh ren chạm vào đường dẫn thanh ren (5), hãy căn chỉnh ren của thanh ren với ren của lưỡi cắt cố định.
Dùng tay còn lại để nắm đoạn thanh ren vì nó có thể rơi ra sau quá trình cắt. Giữ chặt dụng cụ điện và lường trước lực phản ứng. Nhấn giữ công tắc kích hoạt (14) cho đến khi quá trình cắt hoàn tất.
Bạn có thể sử dụng cỡ định độ sâu (10) để ể cắt thanh ren theo khoảng cách xác định từ bề mặt. Trước khi đưa cỡ định độ sâu (10) tiếp xúc với bề mặt, hãy đảm bảo rằng đỉnh của cỡ định độ sâu (10) và mặt trước (1) của dụng cụ điện không bị bẩn. Nếu không, bạn có thể làm bẩn bề mặt.
Điều chỉnh cỡ định độ sâu (10) theo kích thước mong muốn. Đặt dụng cụ điện sao cho đỉnh của cỡ định độ sâu tiếp xúc với bề mặt mà thanh ren nhô ra và tiếp tục quá trình cắt như mô tả ở trên.

##

Đối với những công việc đơn giản, bạn có thể cắt thanh ren bằng cách cầm dụng cụ điện bằng một tay và di chuyển thanh ren để cắt bằng tay còn lại. Muốn vậy, hãy thực hiện như sau.
Đảm bảo đường dẫn thanh ren (5) được điều chỉnh phù hợp với kích thước ren cần cắt và lưỡi cắt (3) được mở hoàn toàn.
Đặt dụng cụ điện sao cho thanh ren nằm giữa hai lưỡi cắt (3). Trong khi thanh ren chạm vào đường dẫn thanh ren (5), hãy căn chỉnh ren của thanh ren với ren của lưỡi cắt cố định. Hãy nhớ rằng đoạn đó sẽ rơi xuống sau quá trình cắt. Giữ chặt dụng cụ điện cũng như thanh ren và lường trước lực phản ứng.
Nhấn giữ công tắc kích hoạt (14) cho đến khi quá trình cắt hoàn tất. Khi cắt các thanh ren dài hoặc kích thước ren lớn khó cầm bằng tay, hãy đặt dụng cụ điện có bề mặt đỡ bên hông (12) trên bề mặt nằm ngang (xem hình M).
Điều khiển dụng cụ điện bằng một tay trong khi tay kia nắm chặt thanh ren cần cắt. Muốn vậy, hãy thực hiện như sau. Đảm bảo đường dẫn thanh ren (5) được điều chỉnh phù hợp với kích thước ren cần cắt và lưỡi cắt (3) được mở hoàn toàn. Đặt thanh ren sao cho thanh ren nằm giữa hai lưỡi cắt (3). Trong khi thanh ren chạm vào đường dẫn thanh ren (5), hãy căn chỉnh ren của thanh ren với ren của lưỡi cắt cố định. Giữ chặt dụng cụ điện cũng như thanh ren và lường trước lực phản ứng. Nhấn giữ công tắc kích hoạt (14) cho đến khi quá trình cắt hoàn tất.
Để cắt thanh ren rời theo cỡ được thiết lập trước, hãy thực hiện các bước bổ sung sau. Điều chỉnh cỡ định độ sâu (10) theo kích thước mong muốn. Đặt một vật thể thích hợp sao cho nó chạm vào cỡ định độ sâu (10). Đặt thanh ren vào dụng cụ điện như mô tả ở trên và đảm bảo rằng nó chạm vào vật thể. Hãy cẩn thận không di chuyển vật thể đã đặt.

##

Nếu bảo quản dụng cụ điện, hãy tháo pin (6).

Hãy loại bỏ bụi khỏi lưới cắt (3) và các bộ phận chuyển động.

##

Một cặp lưỡi cắt luôn bao gồm hai lưỡi cắt (3), một luỗi được đánh dấu bằng một chấm và lưỡi còn lại bằng hai chấm. Luôn thay thế lưỡi cắt bị mòn hoặc hỏng theo từng cặp. xem Lắp các lưỡi cắt (xem Hình A−E).
Cặp lưỡi cắt có thể hoán đổi giữa giá lắp di động (2) và giá lắp cố định (4).
Lưu ý: Đảm bảo rằng hai lưỡi cắt (3) được định hướng theo kích thước ren cần cắt (xem hình D). Lưỡi cắt (3) cho kích thước ren hệ mét có một cạnh cắt cho mỗi kích thước ren. Nó nằm ở mặt có ghi nhãn của lưỡi cắt (3). Lưỡi cắt (3) chỉ có thể được vặn vào đúng vị trí, với hai mặt dán nhãn hướng vào nhau.