# Naudojimas

- Pakeiskite pjovimo galvutę (3), jei pjovimo briaunos atpleišėjo ar deformavosi (žr. pav. E). Laikykitės tolimesnių nuorodų žr. Pjovimo galvutės keitimas.

- Pjovimo galvutė (3) yra ypač aštri. Todėl rankas visada laikykite toliau nuo pjovimo briaunų ir judančių dalių. Nepjaukite trumpų ruošinių, kuriuos pjaunant rankas reiktų laikyti šalia pjovimo briaunų. Iškyla sunkių sužalojimų arba galūnių nukirtimo pavojus.

- Įsitikinkite, kad prie elektrinio įrankio yra primontuota tinkamo dydžio pjovimo galvutė (3), o abi pjovimo galvutės žiotys yra tinkamose padėtyse. Prieš pradėdami pjauti patikrinkite, koks yra ant pjovimo galvutės įspaustas sriegio dydis.

- Prieš paspausdami įjungimo jungiklį (14) įstatykite srieginį strypą taip, kad jo sriegio žingsnis sutaptų su stacionarios pjovimo galvutės žioties žingsniu. Netinkamai nukreipus sriegį gali lūžti pjovimo galvutė, o išlekiančios atskilusios dalys gali sužaloti asmenis.

Apsaugos nuo nukritimo priemonės tvirtinimas
Paruošimas naudoti
Darbo patarimai