# Робота

- Замініть ріжучі губки (3), якщо ріжучі кромки потріскалися або деформувалися (див мал. E). Зверніть увагу на додаткову інформацію див. Заміна ріжучих губок.

- Ріжучі губки (3) надзвичайно гострі. Тому завжди тримайте руки подалі від ріжучих кромок і рухомих частин. Не ріжте короткі заготовки, де ваші руки можуть контактувати із ріжучими губками. Існує ризик отримання серйозних травм або відсікання кінцівок.

- Переконайтеся, що на електроінструмент встановлені ріжучі губки (3) правильного розміру і що обидві ріжучі губки знаходяться в правильному положенні. Перед різанням перевірте розмір різьби, вказаний на ріжучих губках.

- Перед тим, як активувати кнопку розблокування, (14) вставте різьбову шпильку так, щоб її різьблення збігалося з різьбленням нерухомої ріжучої губки. Неправильне вирівнювання шпильок може призвести до поломки ріжучих губок і спричинити травми через викидання осколків.

Прикріпити обладнання для захисту від падіння
Початок роботи
Вказівки щодо роботи