# Upute za rad

##

Nikada ne pokušavajte silom skinuti električni alat s navojne šipke. To može uzrokovati neočekivano pokretanje, ozljede ili oštećenje reznih čeljusti (3) i električnog alata.

Ako želite prijevremeno prekinuti rez, otpustite prekidač za aktiviranje (14). Električni alat se isključuje. Stavite preklopku (13) u obrnuti položaj (položaj b, ) i držite pritisnutu dok pritišćete prekidač za aktiviranje (14) dok se navojna šipka potpuno ne odvoji os reznih čeljusti (3) i dok se električni alat automatski ne zaustavi u potpuno otvorenom položaju.

##

Pomoću kuke za vješanje (15) možete objesiti električni alat npr. na ljestve. U tu svrhu zakrenite kuku za vješanje (15) prema van.

Ponovno zaklopite kuku za vješanje (15) tako da se uglavi ako želite upotrebljavati električni alat.

Kuka za vješanje (15) nije prikladna za pričvršćivanje električnog alata na osobu (npr. na pojas). Ni u kojem slučaju nemojte objesiti električni alat na vjetrovitom mjestu ili potencijalno nestabilnoj površini.

##

Postupite na sljedeći način kada želite rezati fiksiranu navojnu šipku (npr. montiranu navojne šipku na strop ili zid zgrade).
Provjerite je li vodilica navojne šipke (5) namještena prema veličini navoja koji treba rezati i jesu li rezne čeljusti (3) potpuno otvorene. Pozicionirajte električni alat tako da je navojna šipka između reznih čeljusti (3). Dok navojna šipka dodiruje vodilicu navojne šipke (5), poravnajte navoj navojne šipke s onim stacionarne rezne čeljusti.
Slobodnom rukom uhvatite dio navojne šipke jer može pasti nakon rezanja. Čvrsto držite električni alat i računajte s reakcijskim silama. Držite pritisnut prekidač za aktiviranje (14) dok ne završite s rezanjem.
Možete upotrebljavati graničnik dubine (10) kako biste navojnu šipku skratili na određeni razmak do površine. Prije nego što graničnik dubine (10) dođe u kontakt s površinom, provjerite da vrh graničnika dubine (10) i prednja strana (1) električnog alata nisu zaprljani. U protivnom biste mogli zaprljati površinu.
Namjestite graničnik dubine (10) na željenu mjeru. Pozicionirajte električni alat tako da je vrh graničnika dubine u kontaktu s površinom iz koje je isturena navojna šipka i nastavite s rezanjem kako je gore opisano.

##

Kod jednostavnih radova možete rezati navojne šipke tako da uzmete električni alata u jednu ruku, a drugom rukom vodite navojnu šipku koju treba rezati. U tu svrhu postupite na sljedeći način.
Provjerite je li vodilica navojne šipke (5) namještena prema veličini navoja koji treba rezati i jesu li rezne čeljusti (3) potpuno otvorene.
Pozicionirajte električni alat tako da je navojna šipka između reznih čeljusti (3). Dok navojna šipka dodiruje vodilicu navojne šipke (5), poravnajte navoj navojne šipke s onim stacionarne rezne čeljusti. Imajte na umu da dio pada nakon rezanja. Čvrsto držite električni alat i navojnu šipku i računajte s reakcijskim silama.
Držite pritisnut prekidač za aktiviranje (14) dok ne završite s rezanjem. Ako režete duge navojne šipke ili velike veličine navoja koje se teško mogu držati rukom, stavite električni alat s bočnim podlogama (12) na vodoravnu površinu (vidjeti sliku M).
Jednom rukom rukujte električnim alatom dok drugom rukom čvrsto vodite navojnu šipku koju treba rezati. U tu svrhu postupite na sljedeći način. Provjerite je li vodilica navojne šipke (5) namještena prema veličini navoja koji treba rezati i jesu li rezne čeljusti (3) potpuno otvorene. Pozicionirajte navojnu šipku tako da je između reznih čeljusti (3). Dok navojna šipka dodiruje vodilicu navojne šipke (5), poravnajte navoj navojne šipke s onim stacionarne rezne čeljusti. Čvrsto držite električni alat i navojnu šipku i računajte s reakcijskim silama. Držite pritisnut prekidač za aktiviranje (14) dok ne završite s rezanjem.
Kako biste skratili labave navojne šipke na unaprijed namještenu mjeru, dodatno izvršite sljedeće korake. Namjestite graničnik dubine (10) na željenu mjeru. Postavite prikladan predmet tako da dodiruje graničnik dubine (10). Pozicionirajte navojnu šipku kako je gore opisano prema električnom alatu i dodatno pazite da ne dodiruje predmet. Pazite da ne pomaknete postavljeni predmet.

##

Kada skladištite električni alat, izvadite aku-bateriju (6).

Uklonite prašinu s reznih čeljusti (3) i pomičnih dijelova.

##

Par reznih čeljusti uvijek se sastoji od dviju reznih čeljusti (3) od kojih je jedna rezna čeljust označena jednom točkom, a druga rezna čeljust dvjema točkama. Uvijek zamijenite istrošene ili oštećene rezne čeljusti u paru vidi Montaža reznih čeljusti (vidjeti slike A–E).
Par reznih čeljusti može se zamijeniti između pomičnog prihvata (2) i stacionarnog prihvata (4).
Napomena: Pazite da su obje rezne čeljusti (3) orijentirane prema veličini navoja koji treba rezati (vidjeti sliku D). Jedna rezna čeljust (3) za metričke veličine navoja ima jedan rezni rub po veličini navoja. Nalazi se na strani rezne čeljusti (3) s natpisom. Rezne čeljusti (3) mogu se pričvrstiti samo u ispravnom položaju, pritom su obje strane s natpisom okrenute jedna prema drugoj.