# Монтаж

- Перед виконанням будь-яких робіт з електроінструментом (наприклад, при технічному обслуговуванні, заміні деталей тощо) вийміть акумулятор з електроінструменту. При випадковому увімкненні вимикача існує небезпека поранення.

- Перед тим, як вставити акумулятор в електроінструмент, завжди перевіряйте, щоб вимикач працював (14) належним чином і повертався в положення «Вимкнено», коли його відпускають.

Монтаж ріжучих губок