# Rad

- Zamijenite rezne čeljusti (3) ako su rubovi oštrice odlomljeni ili deformirani (vidjeti sliku E). Pridržavajte se ostalih napomena vidi Zamjena reznih čeljusti.

- Rezne čeljusti (3) su iznimno oštre. Stoga ruke držite dalje od rubova oštrice i pomičnih dijelova. Ne režite kratke dijelove izratka kod kojih ruke mogu doći blizu reznih čeljusti. Postoji opasnost od teških ozljeda ili odsijecanja ekstremiteta.

- Provjerite jesu li rezne čeljusti (3) ispravne veličine montirane na električni alat i jesu li orijentirane prema položaju. Prije rezanja provjerite veličinu navoja otisnutu na reznim čeljustima.

- Prije pritiska na prekidač za aktiviranje (14) namjestite navojnu šipku tako da se njezini navoji podudaraju s onima stacionarne rezne čeljusti. Neispravno poravnanje navoja može uzrokovati lomljenje reznih čeljusti i uzrokovati ozljede uslijed izbačenih odlomljenih komadića.

Pričvršćivanje sredstva za osiguranje od pada
Puštanje u rad
Upute za rad