# Montering av knivsettet (se bilde A−E)

Monter alltid knivene i riktig (3) retning og godt sikret. Feil eller løs installasjon kan føre til at knivene brekker, noe som kan føre til personskade fra flygende fragmenter (se bilde A).

Fjern eventuelle skarpe kanter fra knivsettet med en fil (3).

Bruk alltid et par knivsett (3). Denne består av et knivsett merket med en prikk og et knivsett merket med to prikker (se bilde). D). Knivparet kan byttes mellom den (2) bevegelige holderen og (4) den stasjonære holderen.

Kontroller at holderen (2) og (4) knivene (3) er helt åpen. Hvis dette ikke er tilfelle, setter du inn batteriet og trykker på (14)utløserknappen til lukkeren åpnes helt. Ta ut batteriet igjen.

Sett bryteren (13) i låseposisjon (se bilde C).

Skru ut skruen (18) med medfølgende (8) umbrakonøkkelen.

Sett knivsettet (3) inn i holderen (2) i riktig (4) posisjon. Fest knivsettet (3) igjen med skruene (18).

Merk: Knivparet (3) kan bare skrus inn i elektroverktøyet hvis de merkede forsidene vender mot hverandre. Orienteringen av knivsettet må være i henhold til gjengestørrelsen som skal kuttes (se bilde D).