# Instruções de trabalho

##

Nunca tente retirar a ferramenta elétrica à força da haste roscada. Isto pode causar um arranque inesperado que pode provocar danos pessoais ou danos nos mordentes de corte (3) e na ferramenta elétrica.

Se pretender cancelar o corte antecipadamente, solte o interruptor de libertação (14). A ferramenta elétrica desliga-se. Coloque o comutador (13) na posição de inversão (posição b, ) e mantenha-o premido enquanto aciona o interruptor de libertação (14), até a haste roscada se soltar completamente dos mordentes de corte (3) e a ferramenta elétrica parar automaticamente na posição totalmente aberta.

##

Com o gancho de suspensão (15)pode suspender a ferramenta elétrica p. ex. num escadote. Para tal, vire o gancho de suspensão (15) para fora.

Quando utilizar a ferramenta elétrica, vire o gancho de suspensão (15) de novo para dentro, até este engatar.

O gancho de suspensão (15) não é indicado para fixar a ferramenta elétrica numa pessoa (p. ex., no cinto). Nunca pendure a ferramenta elétrica num local ventoso ou numa superfície potencialmente instável.

##

Se pretender cortar uma haste roscada firmemente fixada (p. ex., uma haste roscada montada no teto ou na parede de um edifício), proceda conforme descrito a seguir.
Certifique-se de que a guia da haste roscada (5) está ajustada em conformidade com o tamanho da rosca a cortar e que os mordentes de corte (3) estão totalmente abertos. Posicione a ferramenta elétrica de modo a que a haste roscada fique entre os mordentes de corte (3). Enquanto a haste roscada tocar na guia da haste roscada (5), alinhe a rosca da haste roscada com a rosca do mordente de corte estacionário.
Segure com a mão livre na secção da haste roscada, uma vez que esta pode cair após o processo de corte. Segure a ferramenta elétrica com firmeza e esteja atento às forças de reação. Mantenha o interruptor de libertação (14) premido, até o processo de corte estar terminado.
Pode utilizar o batente de profundidade (10) para cortar a haste roscada para uma distância definida em relação a uma superfície. Antes de colocar o batente de profundidade (10) em contacto com a superfície, certifique-se de que a ponta do batente de profundidade (10) e o lado frontal (1) da ferramenta elétrica estão limpos. Caso contrário, podem sujar a superfície.
Ajuste o batente de profundidade (10) na medida pretendida. Posicione a ferramenta elétrica de modo a que a ponta do batente de profundidade esteja em contacto com a superfície de onde sobressai a barra roscada e prossiga o processo de corte como descrito acima.

##

Para trabalhos simples, pode cortar hastes roscadas segurando a ferramenta elétrica com uma mão e guiando a haste roscada a cortar com a outra mão. Para tal, proceda da seguinte forma.
Certifique-se de que a guia da haste roscada (5) está ajustada em conformidade com o tamanho da rosca a cortar e que os mordentes de corte (3) estão totalmente abertos.
Posicione a ferramenta elétrica de modo a que a haste roscada fique entre os mordentes de corte (3). Enquanto a haste roscada tocar na guia da haste roscada (5), alinhe a rosca da haste roscada com a rosca do mordente de corte estacionário. Tenha em atenção que a secção cai após o processo de corte. Segure a ferramenta elétrica e a haste roscada com firmeza e esteja atento às forças de reação.
Mantenha o interruptor de libertação (14)premido, até o processo de corte estar terminado. Se cortar hastes roscadas compridas ou grandes tamanhos da rosca que sejam difíceis de segurar com a mão, coloque a ferramenta elétrica com as superfícies de contacto laterais (12) sobre uma superfície nivelada (ver figura M).
Opere a ferramenta elétrica com uma mão, segurando a haste roscada a cortar com firmeza com a outra. Para tal, proceda da seguinte forma. Certifique-se de que a guia da haste roscada (5) está ajustada em conformidade com o tamanho da rosca a cortar e que os mordentes de corte (3) estão totalmente abertos. Posicione a haste roscada de modo a que fique entre os mordentes de corte (3). Enquanto a haste roscada tocar na guia da haste roscada (5), alinhe a rosca da haste roscada com a rosca do mordente de corte estacionário. Segure a ferramenta elétrica e a haste roscada com firmeza e esteja atento às forças de reação. Mantenha o interruptor de libertação (14)premido, até o processo de corte estar terminado.
Para cortar hastes roscadas soltas para um comprimento predefinido, execute também os seguintes passos. Ajuste o batente de profundidade (10) na medida pretendida. Posicione um objeto adequado de modo a que toque no batente de profundidade (10). Posicione uma haste roscada, conforme descrito acima, em relação à ferramenta elétrica e, adicionalmente, certifique-se de que toque neste objeto. Preste atenção para não deslocar o objeto posicionado.

##

Se armazenar a ferramenta elétrica, remova a bateria (6).

Remova o pó dos mordentes de corte (3) e das peças móveis.

##

Um par de mordentes de corte é sempre constituído por dois mordentes de corte (3), em que um mordente de corte está marcado com um ponto e o outro mordente de corte com dois pontos. Substitua os mordentes de corte gastos ou danificados sempre aos pares ver Montagem dos mordentes de corte (ver figuras A−E).
O par de mordentes de corte pode ser intercambiado entre o encaixe móvel (2) e o encaixe estacionário (4).
Nota: certifique-se de que os dois mordentes de corte (3) estão orientados de acordo com o tamanho da rosca a cortar (ver figura D). Um mordente de corte (3) para tamanhos de rosca métricos tem uma aresta de corte por cada tamanho da rosca. Esta situa-se do lado marcado do mordente de corte (3). Os mordentes de corte (3) só podem ser aparafusados na posição correta, em que ambos os lados marcados apontam um para o outro.