# Техникалық деректер

Бұрандалы өзек кескіші |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Номиналды кернеу | V= | 18
Кесу қуаты
Жұмсақ болат |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Тот баспайтын болат |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Өлшемдер (Ұ x Е x Б) | мм | 221 x 133 x 272
СалмағыA) | кг | 3,4
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35
Жұмыс кезіндегіB) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | −20 … +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18...

A)

  Аккумуляторсыз (аккумулятор салмағы туралы ақпаратты www.bosch-professional.com сайтынан таба аласыз)

B)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.