# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

##

- ปรับตั้งสวิตช์ปรับ (13) ให้อยู่ในตำแหน่งล็อคเสมอเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า

- ก่อนการใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจถึงตำแหน่งที่ถูกต้องของสวิตช์ปรับ (13)

- ห้ามเลื่อนสวิตช์ปรับ (13) เมื่อกดสวิตช์สั่งงาน (14) แล้ว การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้เครื่องมือไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้

หากต้องการเริ่มโหมดการตัด ให้ปรับตั้งสวิตช์ปรับ (13) ไปยังตำแหน่งการตัด (ตำแหน่ง a, ) แล้วกดสวิตช์สั่งงาน (14) หากต้องการสลับทิศทางการเคลื่อนที่ ให้ปรับตั้งสวิตช์ปรับ (13) ไปยังตำแหน่งกลับทิศทาง (ตำแหน่ง b, ) แล้วกดสวิตช์ปรับค้างไว้ในตำแหน่งนี้ในระหว่างที่กดสวิตช์สั่งงาน เมื่อคุณปล่อยสวิตช์ปรับและสวิตช์สั่งงาน เครื่องมือไฟฟ้าจะเข้าสู่ตำแหน่งล็อคโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณกดสวิตช์สั่งงาน (14) ต่อเนื่อง เครื่องมือไฟฟ้าจะเดินเต็มรอบและหยุดโดยอัตโนมัติที่ตำแหน่งเปิดจนสุด หากต้องการล็อคสวิตช์สั่งงาน (14) ให้ปรับตั้งสวิตช์ปรับ (13) ไปยังตำแหน่งล็อค ในตำแหน่งนี้ คุณจะไม่สามารถกดสวิตช์สั่งงาน (14) ได้

หมายเหตุ: ห้ามตัดสตัดเกลียวในระหว่างที่มีการสลับทิศทางการเคลื่อนที่! การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้เครื่องมือไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้ ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในโหมดสลับทิศทางการเคลื่อนที่ต่อเมื่ออยู่ในรอบเดินเครื่องเปล่า และเพื่อเปิดก้ามตัด (3) ออกจนสุดเท่านั้น

หมายเหตุ: เมื่อคุณปล่อยสวิตช์สั่งงาน (14) หลังการตัดในขณะที่ก้ามตัด (3) เปิดอยู่ และสวิตช์ปรับ (13) อยู่ที่ตำแหน่งกลับทิศทาง ก้ามตัดจะปิดลง โดยจะเปิดออกอีกครั้งเมื่อคุณกดสวิตช์สั่งงานใหม่

##

ปรับตั้งขนาดเกลียวของสตัดเกลียวที่ต้องการตัดในบริเวณตัวนำสตัดเกลียว (5) เพื่อให้สามารถติดตั้งพื้นผิวรองรับขนาด M6/M8 และ M10/M12 สำหรับสตัดเกลียวเข้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง
จัดวางสตัดเกลียวก่อนกดสวิตช์สั่งงาน (14) โดยให้แนวเกลียวตรงกับแนวก้ามตัด (3) ของตัวยึดแบบอยู่กับที่ (4) การจัดวางแนวเกลียวอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้ก้ามตัด (3) แตกหัก และเป็นสาเหตุให้บุคคลได้รับบาดเจ็บจากชิ้นเศษที่กระเด็นออกมา หรือเกลียวของสตัดเกลียวได้รับความเสียหายโดยไม่สามารถขันน็อตเข้าไปได้
จัดวางสตัดเกลียวก่อนการตัดให้อยู่ในแนวตั้งฉากกับเส้นตัด (19) (ดูภาพประกอบ G) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสตัดเกลียวสัมผัสกับตัวนำสตัดเกลียวที่ปรับตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี
หากต้องการเริ่มโหมดการตัด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ปรับ (13) อยู่ในตำแหน่งการตัด (ตำแหน่ง a, ดูภาพประกอบ C) และกดสวิตช์สั่งงาน (14) อย่างต่อเนื่อง ก้ามตัดบริเวณตัวยึดแบบเคลื่อนที่ได้ (2) จะซ้อนทับก้ามตัดบริเวณตัวยึดแบบอยู่กับที่ (4) แล้วเคลื่อนกลับเข้าที่เดิม ในกรณีที่ปล่อยสวิตช์สั่งงาน (14) ก่อนเต็มรอบการตัด ก้ามตัด (3) จะหยุดนิ่ง

หมายเหตุ: หากคุณตัดสตัดเกลียวที่ทำจากโลหะเนื้อเหนียว เช่น สเตนเลสสตีล อาจเกิดเศษตัดขึ้นที่บริเวณปลายคมตัดได้ ในกรณีดังกล่าว ให้กำจัดเศษตัดออกโดยใช้ตะไบ

##

เมื่อคุณกดสวิตช์สั่งงาน (14) ต่อเนื่อง ตัวยึด (2) และ (4) จะปิดก้ามตัด (3) หนึ่งครั้ง ก่อนที่จะกลับเข้าสู่ตำแหน่งเปิดจนสุด จากนั้นจะหยุดนิ่งกับที่ ปล่อยสวิตช์สั่งงาน (14) แล้วกดใหม่อีกครั้ง เพื่อเริ่มลำดับการตัดครั้งถัดไป

##

ประแจเบ้าหกเหลี่ยม (8) ที่มีให้ในชุดสามารถจัดเก็บไว้ที่เครื่องมือไฟฟ้าได้เพื่อป้องกันการสูญหาย หากต้องการนำประแจเบ้าหกเหลี่ยมออกมา ให้ถอดแบตเตอรี่ แล้วดึงประแจเบ้าหกเหลี่ยมออกมา หลังการใช้งาน ให้จัดเก็บประแจเบ้าหกเหลี่ยมกลับเข้าในเครื่องมือไฟฟ้าอีกครั้ง แล้วจึงใส่แบตเตอรี่เข้าไป

##

ไฟส่องบริเวณทำงาน (16) ทำให้สามารถส่องสว่างไปยังตำแหน่งทำงานเมื่อบริเวณนั้นมีแสงสว่างไม่เพียงพอ

ข้อควรระวัง: อย่าจ้องที่โคมไฟโดยตรง!

กดสวิตช์สั่งงาน (14) เบาๆ เพื่อเปิดไฟส่องบริเวณทำงาน (16) โดยไม่เปิดใช้งานมอเตอร์ กดสวิตช์สั่งงานจนสุดเมื่อต้องการตัดสตัดเกลียว ไฟส่องบริเวณทำงานจะเปิดโดยอัตโนมัติในระหว่างการทำงาน โคมไฟจะส่องสว่างตลอดเวลาที่กดสวิตช์สั่งงาน ไฟส่องบริเวณทำงานจะดับลงในช่วงประมาณ 15 วินาทีหลังจากปล่อยสวิตช์สั่งงาน

##

หากต้องการทำงานตัดอย่างแม่นยำ ให้ติดตั้งตัวนำสตัดเกลียว (5)̈ ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสตัดเกลียวที่ต้องการตัดเข้าในตำแหน่ง (M6/M8 หรือ M10/M12)

จัดวางสตัดเกลียวก่อนตัดให้อยู่ตั้งฉากกับแนวเส้นตัด (19) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแนวเกลียวของสตัดเกลียวและแนวเกลียวของก้ามตัดด้านที่อยู่กับที่ขบเข้าหากัน (ดูภาพประกอบ K) ตรวจดูว่าสตัดเกลียวสัมผัสกับพื้นผิวทั้งสองด้านของตัวนำสตัดเกลียวเป็นอย่างดี (ดูภาพประกอบ G) และจับสตัดเกลียวถือไว้ในตำแหน่งนี้ให้มั่นคง กระบวนการตัดจะทำให้เกิดแรงตอบสนองที่อาจทำให้สตัดเกลียวพลิกออกมาได้ หากสตัดเกลียวพลิก อาจทำให้การตัดไม่ได้คุณภาพ เกิดการติดขัดของสตัดเกลียว และเกิดความเสียหายที่ก้ามตัดหรือสตัดเกลียว ดังนั้น ให้ถือสตัดเกลียวไว้ขณะตัดโดยจัดวางทิศทางตามที่ระบุไว้

##

โปรดใช้ก้านวัด (10) เมื่อต้องการตัดสตัดเกลียวที่มีความยาวเท่ากัน หรือเมื่อต้องการตัดสตัดเกลียวให้ได้ตามระยะยื่นที่กำหนดจากพื้นผิว
กดแป้น (9) แล้วใส่ก้านวัดความลึกเข้าไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีซี่เฟืองของก้านวัดหันเข้าหาด้านที่มีซี่เฟืองของแป้น ก้านวัดความลึก (10) มีสเกลขนาดสองแบบ (มิลลิเมตรและนิ้ว) คุณสามารถหันก้านวัดความลึก (10) เพื่อใช้สเกลที่ต้องการได้ กำหนดค่าความยาวที่ต้องการบริเวณก้านวัดความลึก (10) บนพื้นผิวอ้างอิงของก้านวัด (11) (ดูภาพประกอบ I) หากต้องการล็อคตำแหน่งก้านวัดความลึก ให้ปล่อยแป้น (9) อีกครั้ง

ห้ามถือเครื่องมือไฟฟ้าโดยจับที่ก้านวัดความลึก (10) มิฉะนั้นอาจทำให้เครื่องมือไฟฟ้าหล่นลงมา และเป็นสาเหตุทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บและเครื่องมือไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้