# مشخصات فنی

ابزار برش میله رزوه دار |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JM8 0..‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18
توان برش
فولاد نرم |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
استیل ضد زنگ |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | mm | ‎221 x 133 x 272‎
وزنA) | kg | 3,4
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 … +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارB) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎−20 … +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 18V... ProCORE18V…
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18...

A)

  بدون باتری قابل شارژ (وزن باتری قابل شارژ را در سایت www.bosch-professional.com مشاهده کنید.)

B)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.