# Montimi i nofullave prerëse (shih figurën A−E)

Montoni gjithmonë nofullat prerëse (3) në orientimin e duhur dhe të siguruara siç duhet. Instalimi i gabuar ose i lirshëm mund të shkaktojë thyerjen e nofullave prerëse, gjë që mund të çojë në lëndime personale nga fragmentet fluturuese (shih figurën A).

Hiqni çdo gërvishtje nga nofullat prerëse duke përdorur një skedar (3).

Përdorni gjithmonë një palë nofulla prerëse (3). Kjo përbëhet nga një nofull prerëse e shënuar me një pikë dhe një nofull prerëse e shënuar me dy pika (shih figurën D). Çifti i nofullave prerëse mund të ndërrohet midis mbajtësit të lëvizshëm (2) dhe mbajtësit të palëvizshëm (4).

Kontrolloni që mbajtëset (2) dhe (4) nofullat prerëse (3) të jenë plotësisht të hapura. Nëse nuk është kështu, futni baterinë dhe shtypni çelësin e këmbëzës (14), derisa mbajtësja të hapet plotësisht. Hiqeni sërish baterinë.

Vendoseni çelësin (13) në pozicionin e kyçjes (shih figurën C).

Zhvidhosni vidhat (18) duke përdorur çelësin heksagonal të dhënë (8).

Futni nofullat prerëse (3) në pozicionin e duhur në mbajtëset (2) dhe (4). Siguroni përsëri nofullat prerëse (3) me vida (18).

Shënim: Çifti i nofullave prerëse (3) mund të vidhoset në veglën elektrike vetëm nëse anët e përparme të etiketuara janë përballë njëra-tjetrës. Orientimi i nofullave prerëse duhet të jetë sipas madhësisë së shufrës që do të pritet (shih figurën D).