# Lắp các lưỡi cắt (xem Hình A−E)

Luôn lắp lưỡi cắt (3) theo đúng hướng và cố định chắc chắn. Việc lắp không đúng cách hoặc lỏng lẻo có thể khiến lưỡi cắt bị gãy, gây thương tích cho người do các mảnh vỡ bắn ra (xem hình ảnh A).

Loại bỏ bất kỳ gờ nào khỏi lưỡi cắt bằng giũa (3).

Luôn sử dụng cặp lưỡi cắt (3). Nó bao gồm một lưỡi cắt được đánh dấu bằng một chấm và một lưỡi cắt được đánh dấu bằng hai chấm (xem hình ảnh D). Cặp lưỡi cắt có thể hoán đổi giữa giá lắp di động (2) và giá lắp cố định (4).

Kiểm tra xem giá lắp (2) và (4) lưỡi cắt (3) có được mở hoàn toàn không. Nếu không được, hãy lắp pin và nhấn công tắc kích hoạt (14) cho đến khi giá lắp mở hoàn toàn. Hãy tháo lại pin.

Gạt công tắc đảo (13) sang vị trí khóa (xem Hình C).

Hãy tháo các vít (18) bằng chìa vặn lục giác giao kèm (8).

Lắp lưỡi cắt (3) vào giá lắp (2) và (4) đúng vị trí. Cố định lại các lưỡi cắt (3) bằng các vít (18).

Lưu ý: Chỉ vặn chặt cặp lưỡi cắt (3) trong dụng cụ điện, nếu các mặt trước được dán nhãn hướng vào nhau. Định hướng lưỡi cắt phải được thực hiện theo kích thước ren cần cắt (xem Hình D).