# البيانات الفنية

قاطعة القضبان الملولبة |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JM8 0..‎
الجهد الاسمي | فلط= | 18
قدرة القطع
الحديد المطاوع |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
الفولاذ |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
الأبعاد (الطول x العرض x الارتفاع) | مم | ‎221 x 133 x 272
الوزنA) | كجم | 3,4
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلB) وعند التخزين | °م | −20 … +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V... ProCORE18V…‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18...‎

A)

  دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)

B)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.