# Dişli çubuk kesiciler için güvenlik uyarıları

Koruyucu gözlük kullanın. Bu, gözlerinizi parçalanan malzeme parçacıklarından korur.

Ellerinizi kesici çenelerden ve hareketli parçalardan uzak tutun. Parmaklarınız kesme mekanizmasına sıkışabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- Yüzünüzü kesme mekanizmasından uzak tutun. Kesme sırasında dişli çubuğun parçaları fırlayabilir ve yaralanmalara sebep olabilir.

- Gerilim altındaki malzeme üzerinde çalışmayın ve elektrikli el aletini yalıtımlı tutma yüzeylerinden tutun. Gerilim altındaki malzemeyle temas, aletin metal parçalarına da enerji verebilir ve elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

- Dişli çubuklarla çalışırken eldiven giyin. İş parçasının kenarları ve talaşları keskindir ve işlemeden hemen sonra hala sıcak olabilir.

- İş parçasını emniyete alın. Bir germe terti‌batı veya mengene ile sabitlenen iş parçası elle tut‌maya oranla daha güvenli tutulur.

- Uzun veya büyük dişli çubukların güvenli bir şekilde işlenmesi için, elektrikli el aleti destek yüzeyleri kullanılarak yatay bir yüzeye yerleştirilebilir. Bu alet bir mengeneye veya bir tezgaha sabitlenemez.

- Elektrikli el aletini iş parçasının talaşları üzerine yerleştirmeyin. Elektrikli el aleti hasar görebilir ve arızalanabilir.

- Özellikle yüksek bir konumda çalışırken daima güvenli bir zemin sağlayın. Kesilen dişli çubuğun düşmesini önlemek için kesme sırasında ve sonrasında dişli çubuğu sıkıca tutun. Kesilmiş bir dişli çubuk ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- Yüksek bir konumda çalışırken elektrikli el aletini düşmeye karşı koruma donanımıyla uygun şekilde emniyete alın ve çalışma alanının altında kimsenin bulunmadığından emin olun. Baş üstü çalışırken koruyucu başlık kullanın. Bu şekilde, elektrikli el aletinin yanlışlıkla düşmesi durumunda maddi hasar ve kişisel yaralanmalardan kaçınabilirsiniz.

- Akü hasar görürse veya usulüne aykırı kullanılırsa dışarı buhar sızabilir. Akü yanabilir veya patlayabilir. Çalıştığınız yeri havalandırın ve şika‌yet olursa hekime başvurun. Akülerden çıkan buharlar nefes yollarını tahriş edebilir.

- Aküyü değiştirmeyin veya açmayın. Kısa devre tehlikesi vardır.

- Çivi veya tornavida gibi sivri nesneler veya dışarıdan kuvvet uygulama aküde hasara neden olabilir. Akü içinde bir kısa devre oluşabilir ve akü yanabilir, duman çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ölçüde ısınabilir.

- Aküyü yalnızca üreticinin ürünlerinde kullanın. Ancak bu yolla akü tehlikeli zorlanmalara karşı korunur.

| Aküyü sıcaktan, sürekli gelen güneş ışınından, ateşten, kirden, sudan ve nemden koruyun. Patlama ve kısa devre tehlikesi vardır.