# 投入使用

##

- 如果不使用电动工具，始终将转换开关(13)调至锁定位置。

- 运行前，请确定转换开关(13)处于正确位置。

- 如果触发开关(14)已操作，则不要移动转换开关(13)。否则可能导致电动工具损坏。

如需启动切割作业，将转换开关(13)调至切割位置（位置a，），然后操作触发开关(14)。如需反转移动方向，将转换开关(13)调至反转位置（位置b，），然后在按住转换开关使其保持在该位置上的同时操作触发开关。如果松开转换开关和触发开关，电动工具将自动切换至锁定位置。如果持续操作触发开关(14)，电动工具将完成一个完整的工作循环，并在完全打开的位置自动停止。如需锁定触发开关(14)，将转换开关(13)调至锁定位置。在该位置上，无法操作触发开关(14)。

提示：不要在反转移动方向期间切割螺杆！否则会导致电动工具损坏。仅在空载状态下以反转移动方向操作电动工具，以完全打开切割钳口(3)。

提示：如果在切割后松开触发开关(14)，同时切割钳口(3)自动打开，并将转换开关(13)调至反转位置，则切割钳口自动关闭。如果再次操作触发开关，切割钳口会再次打开。

##

在螺杆导向装置(5)上，设置待切割螺杆的螺纹尺寸。通过这种方式，M6/M8和M10/M12螺杆的支撑面将被调整到正确的朝向。
在操作触发开关(14)之前，请将螺杆插入到位，使其螺纹线与切割钳口(3)（固定式定位件(4)）的螺纹线对齐。错误对齐的螺旋线可能导致切割钳口(3)断裂，飞出的碎片可能造成人员伤害，或者损坏螺杆的螺纹，导致螺母无法拧上。
切割前，在切割前，将螺杆与切割线成直角放置(19)（参见插图G），并确保螺杆与之前调整好的导向装置良好接触。
启动切割作业时，请确保转换开关(13)处于切割位置（位置a，，参见插图C），并持续操作触发开关(14)。活动式定位件(2)上的切割钳口与固定式定位件(4)上的切割钳口重叠，然后返回。如果在切割完成之前松开触发开关(14)，切割钳口(3)将停止运动。

提示：当您切割由延性金属（例如不锈钢）制成的螺杆时，切割末端可能会产生毛刺。在这种情况下，请用锉刀去除毛刺。

##

如果持续操作触发开关(14)，切割钳口(3)的定位件(2)和(4)会自行关闭一次，然后再返回至完全打开位置，并保持不动。松开触发开关(14)，然后重新操作该开关，以便启动下一个切割序列。

##

随附的内六角扳手(8)可以安全存放在电动工具上，不会丢失。如需取出内六角扳手，请先取下充电电池，然后拉出内六角扳手。使用后，将内六角扳手再次存放回电动工具内，并插入充电电池。

##

在照明条件不佳的工作环境中，可以使用工作灯(16)为工作区域照明。

小心：请勿直视灯具！

轻轻按下触发开关(14)以打开工作灯(16)，而无需启动电机。如需切割螺杆，请完全按下触发开关。工作灯将在运行期间自动接通。只要按下触发开关，灯具就会亮起。工作灯在松开触发开关后大约15秒熄灭。

##

为了进行精确切割，请根据待切割的杠直径调整螺杆导向装置(5)的位置（M6/M8或M10/M12）。

将螺杆垂直于切割线(19)放置。确保螺杆的螺纹线与固定切割钳口的螺纹线正确啮合（参见插图K）。同时，确保螺杆与螺杆导向装置的两个表面良好接触（参见插图G），并牢固握住螺杆以保持其位置。切割过程中会产生反作用力，可能导致螺杆倾斜。螺杆倾斜会导致切割质量差、螺杆卡住、切割钳口或螺杆损坏。因此，在切割过程中，请保持螺杆的正确朝向。

##

如果您需要切割相同长度的螺杆，或者需要将螺杆切割到与表面有一定距离的长度，请使用限深器(10)。
操作按钮(9)，并插入限深器。确保挡块的齿侧指向按钮的齿侧。限深器(10)有两个刻度（毫米和英寸）。您可以翻转限深器(10)，以使用所需的刻度。将所需长度值在限深器(10)上与限深器(11)的参考表面对齐（参见插图I）。如需锁定限深器，请再次松开按钮(9)。

不要抓住限深器(10)来搬运电动工具。否则电动工具可能会掉落，从而造成人员伤害和/或电动工具损坏。