# Funksionimi

- Zëvendësoni nofullat prerëse (3), nëse skajet e prerjes janë të copëtuara ose të deformuara (shih figurën E). Ju lutemi vini re shënime të mëtejshme shih Zëvendësimi i nofullave prerëse.

- Nofullat prerëse (3) janë jashtëzakonisht të mprehta. Prandaj, mbajini duart gjithmonë larg skajeve të prera dhe pjesëve lëvizëse. Mos i prisni pjesët e shkurtra të punës ku duart mund t'i afrohen nofullave prerëse. Ekziston rreziku i dëmtimit serioz ose humbjes së gjymtyrëve.

- Sigurohuni që nofullat prerëse (3) të madhësisë së duhur të jenë montuar në veglën elektrike dhe që të dy nofullat prerëse të jenë të orientuara saktë. Para prerjes, kontrolloni madhësinë e fillit të shtypur në nofullat e prerjes.

- Përpara se të tërhiqni çelësin e këmbëzës (14), futni shufrën e filetuar në mënyrë që fijet e saj të përputhen me ato të nofullës prerëse të palëvizshme. Shtrirja e gabuar e fijeve mund të shkaktojë thyerjen e nofullave prerëse dhe të shkaktojë dëmtim personal nga fragmentet e nxjerra.

Bashkangjisni pajisjen e mbrojtjes nga rënia
Vënia në punë
Këshilla pune