# Совети при работењето

##

Никогаш не обидувајте се со сила да го отстраните електричниот алат од навојната шипка. Ова може да предизвика неочекувано започнување, што може да резултира со лична повреда или оштетување на челустите за сечење (3) и електричниот алат.

Ако сакате предвреме да го запрете сечењето, отпуштете го прекинувачот за активирање (14). Електричниот алат ќе се исклучи. Поставете го прекинувачот (13) во обратна положба (положба b, ) и држете го притиснат додека ракувате со прекинувачот за активирање (14) додека навојната шипка целосно не се ослободи од челустите за сечење (3) и електричниот алат автоматски не застане во целосно отворена положба.

##

Со куката за закачување (15) може да го закачите електричниот алат на пр. на скала. За да го направите ова, завртете ја куката за закачување (15) нанадвор.

Кога го користите електричниот алат, преклопете ја куката за закачување (15) наназад додека не кликне на своето место.

Куката за закачување (15) не е погодна за прикачување на електричниот алат на човек (на пр. на ремен). Никогаш не закачувајте го електричниот алат на ветровито место или на потенцијално нестабилна површина.

##

Следете ги овие чекори ако сакате да исечете навојна шипка што е трајно фиксирана (на пр. навојна шипка монтирана на таванот или ѕидот на зградата).
Проверете дали водилката за навојната шипка (5) е приспособена за да одговара на големината на навојот што треба да се исече и дали челустите за сечење (3) се целосно отворени. Поставете го електричниот алат така што навојната шипка да биде меѓу челустите за сечење (3). Додека навојната шипка ја допира водилката за навојна шипка (5), тие го порамнуваат навојот на навојната шипка со оној на неподвижната челуст за сечење.
Со слободна рака фатете го делот од навојната шипка бидејќи може да падне по процесот на сечење. Држете го електричниот алат цврсто и очекувајте реакција. Држете го прекинувачот за активирање (14) притиснат додека не заврши сечењето.
Може да го користите граничникот за длабочина (10) за да ја исечете навојната шипка на одредено растојание од површината. Пред да го доведете граничникот за длабочина (10) во контакт со површината, проверете дали врвот на граничникот за длабочина (10) и предната страна (1) на електричниот алат се чисти. Во спротивно може да ја извалкате површината.
Приспособете го граничникот за длабочина (10) на саканата димензија. Поставете го електричниот алат така што врвот на граничникот за длабочина да биде во контакт со површината од која излегува навојната шипка и продолжете со работата на сечењето како што е опишано погоре.

##

За едноставни работи, може да исечете навојни шипки држејќи го електричниот алат во едната рака и насочувајќи ја навојната шипка да се сече со другата рака. За да го направите ова, постапете на следниов начин.
Проверете дали водилката за навојната шипка (5) е приспособена за да одговара на големината на навојот што треба да се исече и дали челустите за сечење (3) се целосно отворени.
Поставете го електричниот алат така што навојната шипка да биде меѓу челустите за сечење (3). Додека навојната шипка ја допира водилката за навојна шипка (5), тие го порамнуваат навојот на навојната шипка со оној на неподвижната челуст за сечење. Запомнете дека делот ќе падне по процесот на сечење. Држете го електричниот алат и навојната шипка цврсто и очекувајте реакција.
Држете го прекинувачот за активирање (14) притиснат додека не заврши сечењето. Кога сечете шипки со долги навои или големи навои што тешко се држат со рака, поставете го електричниот алат со страничните потпорни површини (12) на хоризонтална површина (види слика M).
Ракувајте со електричниот алат со едната рака, а со другата рака цврсто држете ја навојната шипка што треба да ја исечете. За да го направите ова, постапете на следниов начин. Проверете дали водилката за навојната шипка (5) е приспособена за да одговара на големината на навојот што треба да се исече и дали челустите за сечење (3) се целосно отворени. Поставете ја навојната шипка да биде меѓу челустите за сечење (3). Додека навојната шипка ја допира водилката за навојна шипка (5), тие го порамнуваат навојот на навојната шипка со оној на неподвижната челуст за сечење. Држете го електричниот алат и навојната шипка цврсто и очекувајте реакција. Држете го прекинувачот за активирање (14) притиснат додека не заврши сечењето.
За да исечете лабави навојни шипки до претходно поставена должина, направете ги следниве дополнителни чекори. Приспособете го граничникот за длабочина (10) на саканата димензија. Поставете соодветен предмет така што ќе го допира граничникот за длабочина (10). Поставете навојна шипка на електричниот алат како што е опишано погоре и погрижете се да го допира предметот. Внимавајте да не го поместите поставениот предмет.

##

Кога го складирате електричниот алат, извадете ја батеријата (6).

Отстранете ја нечистотијата од челустите за сечење (3) и подвижните делови.

##

Еден пар челусти за сечење секогаш се состои од две челусти за сечење (3), од кои едната челуст за сечење е означена со една точка, а другата челуст за сечење со две точки. Секогаш заменувајте ги истрошените или оштетените челусти за сечење во парови види Монтирање на челустите за сечење (види слики A−E).
Парот челусти за сечење може да се разменуваат меѓу подвижниот прифат (2)и неподвижниот прифат (4).
Напомена: Проверете дали двете челусти за сечење (3) се ориентирани според големината на навојот што треба да се исече (види слика D). Челуста за сечење (3) за метрички големини на навои има по еден раб за сечење за секоја големина на навој. Ова се наоѓа на означената страна на челуста за сечење (3). Челустите за сечење (3) може да се навртуваат само во правилната положба, со двете означени страни свртени една кон друга.