# Τεχνικά στοιχεία

Κόφτης κοχλιοτομημένων ράβδων |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Απόδοση κοπής
Μαλακός χάλυβας |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Ανοξείδωτος χάλυβας |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | mm | 221 x 133 x 272
ΒάροςA) | kg | 3,4
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαB) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | −20 … +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18...

A)

  Χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε κάτω από www.bosch-professional.com)

B)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.