# Vận Hành

- Thay thé các lưỡi cắt (3), nếu các lưỡi cắt bị sứt mẻ hoặc biến dạng (xem Hình E). Tuân thủ các lưu ý khác: xem Thay các lưỡi cắt..

- Các lưỡi cắt (3) cực sắc. Do đó, hãy luôn giữ tay bạn tránh xa các cạnh cắt và các bộ phận chuyển động. Không cắt những phôi ngắn mà tay có thể chạm gần vào lưỡi cắt. Nguy cơ thương tích nghiêm trọng hoặc đứt tay chân.

- Đảm bảo rằng các lưỡi cắt (3) có kích thước phù hợp được lắp vào dụng cụ điện và cả hai lưỡi cắt đều được định hướng chính xác. Trước khi cắt, hãy kiểm tra kích thước ren được in trên lưỡi cắt.

- Trước khi nhấn công tắc kích hoạt (14), lắp thanh ren vào sao cho các ren của nó khớp với các ren của lưỡi cắt cố định. Căn chỉnh ren không đúng có thể khiến lưỡi cắt bị gãy và gây thương tích cho người do các mảnh vỡ bắn ra.

Gắn thiết bị chống rơi
Bắt Đầu Vận Hành
Hướng Dẫn Sử Dụng