# Tekniske data

Gjengestagkutter |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Nominell spenning | V= | 18
Skjærekapasitet
Bløttstål |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Rustfritt stål |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Mål (L × B × H) | mm | 221 x 133 x 272
VektA) | kg | 3,4
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftB) og ved lagring | °C | -20 … +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Anbefalte ladere |  | GAL 18...

A)

  Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)

B)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.