# Navodila za delo

##

Električnega orodja nikoli ne poskušajte s silo odstraniti z navojne palice. Pri tem se lahko električno orodje nepričakovano vklopi in povzroči telesne poškodbe ali poškodbe na rezalnih čeljustih (3) in električnem orodju.

Če želite rezanje predčasno prekiniti, izpustite sprožilno stikalo (14). Električno orodje se izklopi. Preklopno stikalo (13) pomaknite v položaj za spremembo smeri (položaj b, ) in ga pridržite, pri tem pa držite sprožilno stikalo (14), dokler navojna palica povsem ne izpade iz rezalnih čeljusti (3) in se električno orodje ne zaustavi samodejno v povsem razprtem položaju.

##

S pritrdilnim kavljem (15) lahko električno orodje obesite na primer na lestev. Kavelj za obešanje (15) povlecite navzven.

Kavelj za obešanje (15) poklopite, da se zaskoči, preden začnete uporabljati električno orodje.

Kavelj za obešanje (15) ni primeren za pritrditev električnega orodja na osebo (npr. za pas). Električnega orodja nikoli ne obešajte na vetrovnih območjih ali za potencialno nestabilno površino.

##

Če želite rezati pritrjene navojne palice(npr. navojno palico, pritrjeno na strop ali steno stavbe), sledite naslednjim korakom.
Prepričajte se, da je vodilo za navojne palice (5) nastavljeno tako, da ustreza velikosti palice, ki jo želite prerezati, in da sta rezalni čeljusti (3) povsem razprti. Električno orodje namestite tako, da je navojna palica med rezalnima čeljustma (3). Navojna palica naj se dotika vodila za navojne palice (5), pri tem pa navoj navojne palice poravnajte z navojem na nepremični rezalni čeljusti.
S prosto roko držite za konec navojne palice, ki ga želite odrezati, saj lahko po končanem rezu pade na tla. Električno orodje trdno držite in upoštevajte reakcijske sile. Sprožilno stikalo (14) držite pritisnjeno, dokler rez ni opravljen.
Če želite navojno palico prirezati na določeno dolžino glede na površino, lahko uporabite omejevalnik globine (10). Preden omejevalnik globine (10) prislonite na površino, se prepričajte, da sta konica omejevalnika globine (10) ter čelna stran (1) električnega orodja čisti. Sicer lahko umažete površino.
Omejevalnik globine (10) nastavite na želeno dolžino. Električno orodje namestite tako, da je konica omejevalnika globine v stiku s površino, na katero je pritrjena navojna palica, in rez izvedite v skladu z zgornjimi navodili.

##

Pri preprostih opravilih lahko navojne palice prirežete tako, da električno orodje primete z eno roko, z drugo pa vstavite navojno palico, ki jo želite odrezati. Sledite spodnjemu postopku.
Prepričajte se, da je vodilo za navojne palice (5) nastavljeno tako, da ustreza velikosti palice, ki jo želite prerezati, in da sta rezalni čeljusti (3) povsem razprti.
Električno orodje namestite tako, da je navojna palica med rezalnima čeljustma (3). Navojna palica naj se dotika vodila za navojne palice (5), pri tem pa navoj navojne palice poravnajte z navojem na nepremični rezalni čeljusti. Upoštevajte, da odrezani del po zaključenem rezu pade na tla. Električno orodje in navojno palico trdno držite in upoštevajte reakcijske sile.
Sprožilno stikalo (14) držite pritisnjeno, dokler rez ni opravljen. Če želite odrezati dolge ali velike navojne palice, ki jih stežka držite z roko, električno orodje odložite na ravno podlago tako, da ga obrnete na stranske naležne površine (12) (glejte sliko M).
Električno orodje upravljajte z eno roko, z drugo roko pa podajajte navojno palico, ki jo želite odrezati, in jo pri tem trdno držite. Sledite spodnjemu postopku. Prepričajte se, da je vodilo za navojne palice (5) nastavljeno tako, da ustreza velikosti palice, ki jo želite prerezati, in da sta rezalni čeljusti (3) povsem razprti. Navojno palico namestite tako, da je med rezalnima čeljustma (3). Navojna palica naj se dotika vodila za navojne palice (5), pri tem pa navoj navojne palice poravnajte z navojem na nepremični rezalni čeljusti. Električno orodje in navojno palico trdno držite in upoštevajte reakcijske sile. Sprožilno stikalo (14) držite pritisnjeno, dokler rez ni opravljen.
Če želite navojne palice prirezati na vnaprej določeno dolžino, izvedite še naslednje korake. Omejevalnik globine (10) nastavite na želeno dolžino. Primeren predmet postavite tako, da se dotika omejevalnika globine (10). Navojno palico položite v električno orodje, kot je opisano zgoraj, in pri tem pazite, da se dotika izbranega predmeta. Pri tem pazite, da se izbrani predmet ne zamakne.

##

Če želite električno orodje shraniti, odstranite akumulatorsko baterijo (6).

Z rezalnih čeljusti (3) in premičnih delov odstranite prah.

##

Komplet rezalnih čeljusti vedno sestavljata dve rezalni čeljusti (3), pri čemer je ena označena z eno piko, ena pa z dvema pikama. Obrabljeno ali poškodovano rezalno čeljust vedno zamenjajte v paru glejte Namestitev rezalnih čeljusti (glejte slike A−E).
Komplet rezalnih čeljusti lahko izmenično namestite v premično držalo (2) in nepremično držalo (4).
Opomba: poskrbite, da sta obe rezalni čeljusti (3) v položaju, ki ustreza velikosti palice, ki jo želite odrezati (glejte sliko D). Rezalna čeljust (3) na metrične velikosti navojev ima po eno rezilo. To rezilo je na strani rezalne čeljusti (3) z napisom. Rezalni čeljusti (3) je mogoče pritrditi le v pravilni položaj, pri čemer sta strani z napisom obrnjeni ena proti drugi.