# Namontujte řezné čelisti (viz obrázky A−E)

Řezné čelisti (3) namontuje vždy se správnou orientací a bezchybně zajištěné. Nesprávné nebo volné upevnění může způsobit prasknutí řezných čelistí, při kterém může dojít k odmrštění úlomků (viz obrázek A).

Pilníkem odstraňte z řezných čelistí (3) případné ostřiny.

Používejte vždy jeden pár řezných čelistí (3). Skládá se z jedné řezné čelisti označené jednou tečkou a jedné řezné čelisti označené dvěma tečkami (viz obrázek D). Pár řezných čelistí lze vyměnit mezi pohyblivým upínáním (2) a pevným upínáním (4).

Zkontrolujte, zda jsou upínání (2) a (4) řezných čelistí (3) úplně otevřená. Pokud tomu tak není, nasaďte akumulátor a držte stisknutý spínač (14), dokud nebudou upínání úplně otevřená. Znovu vyjměte akumulátor.

Nastavte přepínač (13) do zajištěné polohy (viz obrázek C).

Vyšroubujte šrouby (18) dodaným klíčem na vnitřní šestihran (8).

Nasaďte řezné čelisti (3) ve správné poloze do upínání (2) a (4). Znovu zajistěte řezné čelisti (3) šrouby (18).

Upozornění: Pár řezných čelistí (3) lze v elektrickém nářadí přišroubovat pouze tehdy, když jsou popsané přední strany otočené k sobě. Orientace řezných čelistí musí odpovídat velikosti řezaného závitu (viz obrázek D).