# Arbeidshenvisninger

##

Forsøk aldri å tvinge elektroverktøyet av gjengestangen. Dette kan forårsake en uventet start, som kan føre til personskade eller skade på knivsettet (3) og elektroverktøyet.

Hvis du vil stoppe kuttet for tidlig, slipper du utløserbryteren (14). Elektroverktøyet slår seg av. Sett skiftebryteren (13) i reversstilling (posisjon b, ) og hold den nede mens du betjener utløserbryteren (14) til gjengestangen er helt frigjort fra knivsettet (3) og elektroverktøyet stopper automatisk i helt åpen stilling.

##

Med opphengskroken (15) kan du for eksempel hekte elektroverktøyet fast på en stige. For å gjøre dette, sving opphengskroken (15) utover.

Når du bruker elektroverktøyet, (15) brett hengekroken inn igjen til den klikker på plass.

Opphengskroken (15) er ikke egnet til å feste elektroverktøyet til en person (f.eks. i et belte). Heng aldri elektroverktøyet på et sted der det blåser eller på et potensielt ustabilt underlag.

##

Følg disse trinnene hvis du vil kutte en gjengestang som er permanent festet (f.eks. en gjengestang montert på taket eller veggen i en bygning).
Pass på at den gjengelederen (5) er justert for å matche størrelsen som skal kuttes og at knivsettet (3) er helt åpne. Plasser elektroverktøyet slik at gjengestangen er mellom knivsettet. (3) Når den gjengestangen kommer i kontakt med den gjengelederen, (5) justerer de gjengen til den gjengestangen med den til den stasjonære knivsettet.
Bruk din ledige hånd til å ta tak i delen av gjengestangen, da den kan falle av etter kutteprosessen. Hold elektroverktøyet med et fast grep og forvent reaksjonskrefter. Hold utløserbryteren (14) inne til kuttingen er fullført.
Du kan bruke dybdeanlegget (10) til å kutte gjengestangen til en definert avstand fra en overflate. Før du bringer dybdeanlegget (10) i kontakt med overflaten, sørg for at tuppen av dybdeanlegget (10) og fronten (1) av elektroverktøyet er fri for smuss. Ellers kan du skitne til overflaten.
Still inn dybdeanlegget til ønsket mål. (10) Plasser elektroverktøyet slik at tuppen av dybdeanlegget er i kontakt med overflaten som gjengestangen stikker ut fra og fortsett kutteprosessen som beskrevet ovenfor.

##

For enkle jobber kan du kutte gjengestenger ved å holde elektroverktøyet i den ene hånden og styre gjengstangen som skal kuttes med den andre hånden. For å gjøre dette, fortsett som følger.
Pass på at den gjengelederen (5) er justert for å matche størrelsen som skal kuttes og at knivsettet (3) er helt åpne.
Plasser elektroverktøyet slik at gjengestangen er mellom knivsettet. (3) Når den gjengestangen kommer i kontakt med den gjengelederen, (5) justerer de gjengen til den gjengestangen med den til den stasjonære knivsettet. Husk at seksjonen vil falle ned etter kutteprosessen. Hold elektroverktøyet og gjengestangen med et fast grep og forvent reaksjonskrefter.
Hold utløserbryteren (14) inne til kuttingen er fullført. Ved kapping av lange gjengestenger eller store gjengestørrelser som er vanskelig å holde for hånd, plasser elektroverktøyet med sidestøttene (12) på en horisontal overflate (se bilde M).
Betjen elektroverktøyet med den ene hånden mens du tar godt tak i den gjengestangen som skal kuttes med den andre hånden. For å gjøre dette, fortsett som følger. Pass på at den gjengelederen (5) er justert for å matche størrelsen som skal kuttes og at knivsettet (3) er helt åpne. Plasser gjengestangen slik at den er mellom knivsettet. (3) Når den gjengestangen kommer i kontakt med den gjengelederen, (5) justerer de gjengen til den gjengestangen med den til den stasjonære knivsettet. Hold elektroverktøyet og gjengestangen med et fast grep og forvent reaksjonskrefter. Hold utløserbryteren (14) inne til kuttingen er fullført.
For å kutte løse gjengestenger til en forhåndsinnstilt lengde, utfør i tillegg følgende trinn. Still inn dybdeanlegget til ønsket mål. (10) Plasser en passende gjenstand slik at den berører (10) dybdeanlegget. Plasser en gjengestang til elektroverktøyet som beskrevet ovenfor, og sørg også for at den berører objektet. Vær forsiktig så du ikke flytter det plasserte objektet.

##

Ta ut batteriet når du oppbevarer elektroverktøyet (6).

Fjern støv fra knivsettet (3) og bevegelige deler.

##

Et par knivsett består alltid av to kniver (3), hvorav den ene er merket med en prikk og den andre med to prikker. Skift alltid ut slitte eller skadede knivsett parvis se Montering av knivsettet (se bilde A−E).
Knivparet kan byttes mellom den (2) bevegelige holderen og (4) den stasjonære holderen.
Merk: Pass på at de to knivsettene (3) er orientert i henhold til størrelsen som skal kuttes (se bilde D). Et knivsett (3) for metriske gjengestørrelser har én skjærekant for hver gjengestørrelse. Dette er plassert på den merkede siden av knivsettet (3). Knivsettet (3) kan bare skrus sammen i riktig posisjon, med de to merkede sidene mot hverandre.