# Uzsākot lietošanu

##

- Vienmēr iestatiet pārslēdzēju(13) fiksācijas pozīcijā , ja vairs neizmantosiet elektroinstrumentu.

- Pirms ekspluatācijas pārliecinieties, vai pārslēdzējs(13) atrodas pareizajā pozīcijā.

- Nekustiniet pārslēdzēju(13), ja ir nospiests aktivizēšanas slēdzis(14) . Tas var radīt elektroinstrumenta bojājumus.

Lai sāku griešanu, iestatiet pārslēdzēju (13) griešanas pozīcijā (pozīcija a, ) un nospiediet aktivizēšanas slēdzi (14). Lai mainītu kustības virzienu, iestatiet pārslēdzēju (13) uz apgriezto pozīciju (pozīcija b, ) un turiet pārslēdzēju nospiestu šajā pozīcijā, kamēr nospiežat aktivizēšanas slēdzi. Atlaižot pārslēdzēju un aktivizēšanas slēdzi, elektroinstruments pats pārslēdzas uz bloķēšanas pozīciju . Ja nepārtraukti turat nospiestu aktivizēšanas slēdzi (14), elektroinstruments pabeidz vienu pilnu ciklu un automātiski apstājas pilnīgi atvērtajā pozīcijā. Lai nobloķētu aktivizēšanas slēdzi (14), iestatiet pārslēdzēju (13) uz bloķēšanas pozīciju . Šajā pozīcijā aktivizēšanas slēdzi (14) nav iespējams nospiest.

Norāde: negrieziet vītņstieni, ja ir iestatīts pretējais kustības virziens! Tas izraisa elektroinstrumenta bojājumus. Darbiniet elektroinstrumentu pretējā kustības virzienā tikai brīvgaitā un lai pilnībā atvērtu vītņgrieža žokļus (3).

Norāde: ja atlaižat aktivizēšanas slēdzi (14) pēc griešanas atverot vītņgrieža žokļus (3) un pārslēdzēju (13) iestatot uz apgriezto pozīciju, vītņgrieža žokļi aizveras. Tie atkal atveras, ja aktivizēšanas slēdzis tiek nospiests no jauna.

##

Iestatiet uz vītņstieņa vadotnes (5) griežamā vītņstieņa vītnes izmēru. Tādējādi stiprinājuma virsmas M6/M8 un M10/M12 tiek pareizi izvietotas atbilstoši attiecīgajam vītņstienim.
Pirms nospiest aktivizēšanas slēdzi (14), iestatiet vītņstieni tā, lai jūsu vītnes gājums atbilstu stacionārā stiprinājuma (4) vītņgrieža žokļu (3) kustībām. Nepareizs vītnes gājuma virziens var izraisīt vītņgrieža žokļu (3) salūšanu un ķermeņa ievainojumus, ko izraisījušas no instrumenta izmestas atlūzušas daļas vai sabojāt vītņstieņa vītni, kā rezultātā uz tā nevar uzskrūvēt uzgriezni.
Pirms griešanas novietojiet vītņstieni labajā leņķī pret griezuma līniju (19) (skat. attēlu G) un uzraugiet, lai vītņstienis pienācīgi saskartos ar iepriekš iestatīto stieņa vadotni.
Lai uzsāktu griešanu, pārbaudiet, vai pārslēdzējs (13) atrodas griešanas pozīcijā (pozīcija a, , skat. attēlu C) un nepārtraukti turiet nospiestu aktivizēšanas slēdzi (14). Vītņgrieža žokļi uz kustīgā stiprinājuma (2) pārklājas ar vītņgrieža žokļiem uz stacionārā stiprinājuma (4) un pēc tam atgriežas atpakaļ. Ja aktivizēšanas slēdzis (14) tiek atlaists pirms griezuma pabeigšanas, vītņgrieža žokļi (3) apstājas.

Norāde: ja griežat vītņstieni no plastiska metāla, tāda kā nerūsējošā tērauda, griezuma beigās var tikt izveidotas atskabargas. Tādā gadījumā noņemiet atskabargas ar vīli.

##

Ja nepārtraukti turat nospiestu aktivizēšanas slēdzi (14), stiprinājumi (2) un (4) vītņgrieža žokļi (3) vienreiz aizveras, pirms tie atgriežas pilnībā atvērtā pozīcijā un pēc tam paliek stāvot. Atlaidiet aktivizēšanas slēdzi (14) un vēlreiz nospiediet to, lai sāktu nākamo griešanas ciklu.

##

Piegādāto sešstūra stieņatslēgu (8) var droši uzglabāt uz elektroinstrumenta, nodrošinoties pret nozaudēšanu. Lai izņemtu sešstūra stieņatslēgu, izņemiet akumulatoru un izvelciet sešstūra stieņatslēgu. Pēc izmantošanas noglabājiet sešstūra stieņatslēgu atkal elektroinstrumentā un ievietojiet atpakaļ akumulatoru.

##

Darba gaisma (16) apgaismo darba vietu nelabvēlīga apgaismojuma apstākļos.

Uzmanību! Neskatieties tieši gaismā!

Viegli nospiediet aktivizēšanas slēdzi (14), lai ieslēgtu darba gaismu (16) vienlaicīgi neieslēdzot motoru. Pilnībā nospiediet aktivizēšanas slēdzi, ja vēlaties griezt vītņstieni. Darba gaisma instrumenta darbības laikā tiek automātiski ieslēgta. Gaisma ieslēdzas, ja vien ir nospiests aktivizēšanas slēdzis. Ja aktivizēšanas slēdzis tiek atlaists, darba gaisma turpina degt apm. 15 sekundes.

##

Lai veiktu precīzus griezumus. novietojiet vītņstieņa vadotni (5)̈ atkarībā no griežamā vītņstieņa diametra attiecīgajā pozīcijā (M6/M8 vaiM10/M12).

Novietojiet vītņstieni pirms griešanas perpendikulāri griešanas līnijai (19). Uzmanieties, lai vītņstieņa vītnes gājums un stacionārā stiprinājuma vītnes gājums iekļautos viens otrā (skat. attēlu K). Uzmanieties, lai vītņstieņa vītne pienācīgi saskartos ar abām stieņa vadotnes virsmām (skat. attēlu G) un cieši turiet vītņstieni šajā pozīcijā. Griešanas procesa laikā rodas pretspēks, kas var sagāzt vītņstieni. Vītņstieņa sagāšanās var radīt neapmierinošu griezuma kvalitāti, vītņstieņa iestrēgšanu, vītņstieņa žokļu vai vītņstieņa bojājumus. Tādēļ griešanas laikā turiet vītņstieni aprakstītajā izvērsumā.

##

Izmantojiet dziļuma ierobežotāju (10),ja vēlaties griezt vienāda garuma vītņstieņus vai nogriezt vītņstieņus noteiktā garumā, kas sniedzas pāri virsmas malām.
Nospiediet pogu (9) un ievietojiet dziļuma ierobežotāju. To darot pievērsiet uzmanību tam, lai dziļuma ierobežotāja zobotā mala būtu pavērsta pret pogas zoboto malu. Dziļuma ierobežotājam (10) ir 2 izmēru skalas (milimetri un collas). Jūs varat pagriezt dziļuma ierobežotāju (10), lai izmantotu vēlamo skalu. Novietojiet vēlamo dziļuma ierobežotāja (10) vērtību pret dziļuma ierobežotāja atsauces virsmu (11) (skatīt attēlu I). Lai atbloķētu dziļuma ierobežotāju, atkal atlaidiet (9) pogu.

Nepārnēsājiet elektroinstrumentu aiz dziļuma ierobežotāja (10). Pretējā gadījumā elektroinstruments var nokrist un izraisīt ķermeņa ievainojumus un/vai elektroinstrumenta bojājumus.