# 절단 다이 조립하기(그림 A–E 참조)

절단 다이 (3) 를 항상 올바른 방향으로 장착하고 올바르게 고정하십시오. 부적절하게 장착하거나 느슨하게 장착하면 절단 다이가 파손되어 튀어나온 파편으로 인해 부상을 입을 수 있습니다(그림 A 참조).

줄을 이용해 절단 다이 (3) 의 버를 제거하십시오.

항상 한 쌍의 절단 다이 (3) 를 사용하십시오. 절단 다이 한 쌍은 한 개의 점이 표시된 절단 다이와 두 개의 점이 표시된 절단 다이로 구성됩니다(그림 D 참조). 한 쌍의 절단 다이는 이동식 삽입부 (2) 와 고정식 삽입부 (4) 사이에서 교체할 수 있습니다.

절단 다이 (3) 의 삽입부 (2) 및 (4) 가 완전히 열려 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 배터리를 장착하고 두 개의 삽입부가 완전히 열릴 때까지 작동 스위치 (14) 를 누르십시오. 배터리를 다시 제거하십시오.

전환 스위치 (13) 를 잠금 위치 로 이동하십시오(그림 C 참조).

나사 (18) 를 동봉된 육각키 (8) 를 이용해 제거하십시오.

절단 다이 (3) 를 삽입부 (2) 및 (4) 에 올바르게 장착하십시오. 절단 다이 (3) 를 나사 (18) 로 다시 고정하십시오.

참고 사항: 한 쌍의 절단 다이 (3) 는 표시된 전면부가 서로 마주보고 있는 경우에만 전동공구에 나사로 고정할 수 있습니다. 절단 다이의 방향은 절단할 나사산 크기와 일치해야 합니다(그림 D 참조).