# Indicações de trabalho

##

Nunca tente retirar a ferramenta elétrica com força da haste roscada. Isso pode causar uma partida inesperada, resultando em danos pessoais ou danos nas mandíbulas de corte (3) e na ferramenta elétrica.

Se quiser cancelar o corte antecipadamente, solte o interruptor de libertação (14). A ferramenta elétrica se desliga. Coloque o comutador (13) na posição de inversão (posição b, ) e mantenha-o pressionado enquanto aciona o interruptor de libertação (14), até a haste roscada se soltar completamente das mandíbulas de corte (3) e a ferramenta elétrica parar automaticamente na posição totalmente aberta.

##

Com o gancho de suspensão (15) é possível pendurar a ferramenta elétrica p. ex. em uma escada. Para fazer isso, vire o gancho de suspensão (15) para fora.

Quando usar a ferramenta elétrica, vire o gancho de suspensão (15) novamente para dentro, até ele engatar.

O gancho de suspensão (15) não é adequado para fixar a ferramenta elétrica em uma pessoa (p. ex., no cinto). Nunca pendure a ferramenta elétrica em um local com muito vento ou em uma superfície potencialmente instável.

##

Se você quiser cortar uma haste roscada firmemente fixa (p. ex., uma haste roscada montada no teto ou na parede de um edifício), proceda conforme descrito a seguir.
Certifique-se de que a guia da haste roscada (5) esteja ajustada em conformidade com o tamanho da rosca a cortar e que as mandíbulas de corte (3) estejam totalmente abertas. Posicione a ferramenta elétrica de modo a que a haste roscada fique entre as mandíbulas de corte (3). Enquanto a haste roscada tocar na guia da haste roscada (5), alinhe a rosca da haste roscada com a rosca da mandíbula de corte estacionário.
Segure com a mão livre na seção da haste roscada, pois ela pode cair após o processo de corte. Segure a ferramenta elétrica com firmeza e esteja atento às forças de reação. Mantenha o interruptor de libertação (14) pressionado, até o processo de corte estar terminado.
Você pode usar o limitador de profundidade (10) para cortar a haste roscada para uma distância definida em relação a uma superfície. Antes de colocar o limitador de profundidade (10) em contato com a superfície, certifique-se de que a ponta do limitador de profundidade (10) e o lado frontal (1) da ferramenta elétrica estão limpos. Caso contrário, podem sujar a superfície.
Ajuste o limitador de profundidade (10) na medida desejada. Posicione a ferramenta elétrica de modo a que a ponta do limitador de profundidade esteja em contato com a superfície da qual sobressai a barra roscada e continue o processo de corte como descrito acima.

##

Para trabalhos simples, você pode cortar hastes roscadas segurando a ferramenta elétrica com uma mão e guiando a haste roscada a cortar com a outra mão. Para fazer isso, proceda da seguinte forma.
Certifique-se de que a guia da haste roscada (5) esteja ajustada em conformidade com o tamanho da rosca a cortar e que as mandíbulas de corte (3) estejam totalmente abertas.
Posicione a ferramenta elétrica de modo a que a haste roscada fique entre as mandíbulas de corte (3). Enquanto a haste roscada tocar na guia da haste roscada (5), alinhe a rosca da haste roscada com a rosca da mandíbula de corte estacionário. Tenha em atenção que a seção cai após o processo de corte. Segure a ferramenta elétrica e a haste roscada com firmeza e esteja atento às forças de reação.
Mantenha o interruptor de libertação (14) pressionado, até o processo de corte estar terminado. Se cortar hastes roscadas compridas ou grandes tamanhos da rosca que sejam difíceis de segurar com a mão, coloque a ferramenta elétrica com as superfícies de contato laterais (12) sobre uma superfície nivelada (ver figura M).
Opere a ferramenta elétrica com uma mão enquanto segura a haste roscada a cortar com um aperto firme com a outra mão. Para fazer isso, proceda da seguinte forma. Certifique-se de que a guia da haste roscada (5) esteja ajustada em conformidade com o tamanho da rosca a cortar e que as mandíbulas de corte (3) estejam totalmente abertas. Posicione a haste roscada de modo a que fique entre as mandíbulas de corte (3). Enquanto a haste roscada tocar na guia da haste roscada (5), alinhe a rosca da haste roscada com a rosca da mandíbula de corte estacionário. Segure a ferramenta elétrica e a haste roscada com firmeza e esteja atento às forças de reação. Mantenha o interruptor de libertação (14) pressionado, até o processo de corte estar terminado.
Para cortar hastes roscadas soltas para um comprimento predefinido, execute também os seguintes passos. Ajuste o limitador de profundidade (10) na medida desejada. Posicione um objeto adequado de modo a que ele toque no limitador de profundidade (10). Posicione uma haste roscada, conforme descrito acima, em relação à ferramenta elétrica e, adicionalmente, certifique-se de que ela toque neste objeto. Preste atenção para não deslocar o objeto posicionado.

##

Se armazenar a ferramenta elétrica, remova a bateria (6).

Remova a poeira das mandíbulas de corte (3) e das peças móveis.

##

Um par de mandíbulas de corte é sempre composto por duas mandíbulas de corte (3), em que uma mandíbula de corte está marcada com um ponto e a outra mandíbula de corte com dois pontos. Substitua as mandíbulas de corte gastos ou danificados sempre aos pares ver Montar as mandíbulas de corte (ver figuras A−E).
O par de mandíbulas de corte pode ser intercambiado entre o encaixe móvel (2) e o encaixe estacionário (4).
Nota: certifique-se de que as duas mandíbulas de corte (3) estejam orientadas de acordo com o tamanho da rosca a cortar (ver figura D). Um mandíbula de corte (3) para tamanhos de rosca métricos tem uma aresta de corte por cada tamanho da rosca. Essa se situa do lado marcado do mandíbula de corte (3). As mandíbulas de corte (3) só podem ser aparafusadas na posição correta, em que ambos os lados marcados apontam um para o outro.