# Paruošimas naudoti

##

- Kai elektrinio įrankio nenaudojate, perjungiklį (13)visada pastatykite į fiksuojamąją padėtį .

- Prieš pradėdami naudoti, nustatykite tinkamą perjungiklio (13) padėtį.

- Nejudinkite perjungiklio (13) jei paspaustas įjungimo jungiklis (14) . Tai gali pažeisti elektrinį įrankį.

Norėdami įjungti pjovimo režimą, nustatykite perjungiklį (13) į pjovimo padėtį (padėtis a, ) ir paspauskite įjungimo jungiklį (14). Norėdami pakeisti judėjimo kryptį, nustatykite perjungiklį (13) į atvirkštinę padėtį (padėtis b, ) ir laikykite perjungiklį šioje padėtyje paspaustą, kol spaudžiate įjungimo jungiklį. Kai perjungiklį ir įjungimo jungiklį atleidžiate, elektrinis įrankis automatiškai persijungia į blokavimo padėtį. Jei įjungimo jungiklį (14) nuolat spaudžiate, elektrinis įrankis atlieka visą ciklą ir automatiškai sustoja visiškai atidarytoje padėtyje. Norėdami įjungimo jungiklį (14) užblokuoti, nustatykite perjungiklį (13) į blokavimo padėtį . Šioje padėtyje įjungimo jungiklio (14) įjungti negalima.

Nuoroda: nepjaukite srieginių strypų, jei judėjimo kryptis ir priešinga! Tokiu atveju bus pažeistas elektrinis įrankis. Elektrinį įrankį priešinga judėjimo kryptimi naudokite tik tuščiąja eiga ir tik norėdami visiškai atidaryti pjovimo galvutę (3).

Nuoroda: jei baigę pjauti atleidžiate įjungimo jungiklį (14) atsidarant pjovimo galvutei (3), o perjungiklį (13) nustatote į atvirkštinę padėtį, pjovimo galvutė užsidaro. Ji vėl atsidaro, kai iš naujo paspaudžiate įjungimo jungiklį.

##

Ant srieginio strypo kreipiamosios (5) nustatykite srieginio strypo, kurį reikia pjauti, sriegio dydį. Tokiu būdu bus tinkamai nustatomas atraminis paviršius M6/M8 ir M10/M12 srieginiam strypui.
Prieš paspausdami įjungimo jungiklį (14) įstatykite srieginį strypą taip, kad jo sriegio žingsnis sutaptų su stacionaraus įtvaro (4) pjovimo galvutės (3) sriegio žingsniu. Netinkamai nukreipus srieginį strypą, gali lūžti pjovimo galvutė (3), o išlekiančios atskilusios dalys gali sužaloti asmenis arba pažeisti srieginio strypo sriegį, dėl ko nebebus galima užsukti jokios veržlės.
Prieš pjaudami padėkite srieginį strypą stačiu kampu pjovimo linijai (19) (žr. G pav.) ir įsitikinkite, kad srieginis strypas yra gerai prigludęs prie anksčiau nustatytos strypo kreipiamosios.
Norėdami įjungti pjovimo režimą, įsitikinkite, kad perjungiklis (13) yra pjovimo padėtyje (padėtis a, , žr. C pav.) ir nuolat spauskite įjungimo jungiklį (14). Pjovimo galvutės žiotis ant judančio įtvaro (2) persidengia su pjovimo galvutės žiotimi ant stacionaraus įtvaro (4) ir tada grįžta atgal. Jei įjungimo jungiklį (14) atleidžiate nepasibaigus pjūviui, pjovimo galvutės žiotys (3) sustoja.

Nuoroda: jei pjaunate srieginį strypą, pagamintą iš plastiškojo metalo, pvz., nerūdijančio plieno, pjūvio vietoje gali atsirasti šerpetų. Tokiu atveju nuvalykite šerpetas dilde.

##

Jei nuolat spaudžiate įjungimo jungiklį (14), pjovimo galvutės žiočių (3) įtvarai (2) ir (4) prieš grįždami į visiškai atidarytą padėtį vieną kartą užsidaro ir sustoja. Atleiskite įjungimo jungiklį (14) ir iš naujo jį paspauskite, kad pradėtumėte naują pjovimo operaciją.

##

Kartu pateiktą šešiabriaunį raktą (8), kad jis nepasimestų, galima saugiai laikyti elektriniame įrankyje. Norėdami šešiabriaunį raktą išimti, išimkite akumuliatorių ir ištraukite šešiabriaunį raktą. Po naudojimo šešiabriaunį raktą vėl įdėkite į elektrinį įrankį ir įstatykite akumuliatorių.

##

Darbinė lemputė (16) apšviečia darbo vietą, kai yra nepalankios apšvietimo sąlygos.

Atsargiai: nežiūrėkite tiesiai į lemputę!

Norėdami įjungti darbinę lemputę (16), lengvai spustelėkite įjungimo jungiklį (14), nepaleisdami variklio. Jei norite pjauti srieginį strypą, įjungimo jungiklį nuspauskite visiškai. Darbinė lemputė veikimo metu darbinė lemputė įsijungs automatiškai. Darbinė lemputė šviečia, kol spaudžiamas įjungimo jungiklis. Darbinė lemputė išsijungia praėjus maždaug 15 sekundžių po įjungimo jungiklio atleidimo.

##

Norėdami atlikti tikslius pjūvius, srieginio strypo kreipiamąją (5)̈, priklausomai nuo srieginio strypo, kurį reikia pjauti, skersmens, nustatykite į atitinkamą padėtį (M6/M8 arba M10/M12).

Prieš pjaudami padėkite srieginį strypą statmenai pjovimo linijai (19). Įsitikinkite, kad srieginio strypo sriegis įeina į stacionarios pjovimo galvutės žioties sriegį (žr. K pav.). Taip pat įsitikinkite, kad srieginis strypas tinkamai prigludęs prie abiejų strypo kreipiamosios paviršių (žr. G pav.) ir tvirtai laikykite srieginį strypą šioje padėtyje. Pjaunant susidaro reakcinės jėgos, kurios gali pakreipti srieginį strypą. Pakrypus srieginiam strypui gali pablogėti pjovimo kokybė, užstrigti srieginis strypas, gali būti pažeista pjovimo galvutė ar srieginis strypas. Todėl pjaudami laikykite srieginį strypą aprašytoje padėtyje.

##

Jei norite pjauti vienodo ilgio srieginius strypus arba jei norite nupjauti srieginį strypą palikdami tam tikro ilgio iškyšą iki paviršiaus, naudokite gylio ribotuvą (10), .
Paspauskite mygtuką (9) ir įstumkite gylio ribotuvą. Dantyta gylio ribotuvo pusė turi būti nukreipta į dantytą mygtuko pusę. Gylio ribotuvas (10) yra su dviem matavimo skalėm (milimetrai ir coliai). Norėdami naudoti pageidaujamą skalę, gylio ribotuvą (10) galite apsukti. Sulygiuokite pageidaujamo ilgio vertę ant gylio ribotuvo (10) su gylio ribotuvo atskaitos paviršiumi (11) (žr. I pav.). Norėdami užfiksuoti gylio ribotuvą, mygtuką (9) vėl atleiskite.

Neneškite elektrinio įrankio laikydami už gylio ribotuvo (10). Elektrinis įrankis gali nukristi ir sužaloti asmenis ir (arba) gali būti pažeistas elektrinis įrankis.