# Memasang alat pelindung jatuh (lihat gambar B)

Catatan: Sebaiknya gunakan alat pelindung jatuh (22) yang sesuai dengan berat sistem untuk mengamankan perkakas listrik agar tidak terjatuh. Panjang alat pelindung jatuh yang diperbolehkan maksimal adalah 1,1 m. Perhatikan area pemasangan yang diizinkan (21) pada perkakas listrik dengan saksama.

Sebaiknya gunakan loop perekat yang dikencangkan dengan simpul jangkar atau alat pelindung jatuh dengan peredam camber sebagai alat pelindung jatuh.

Perhatikan panduan pengoperasian dengan saksama saat memasang alat pelindung jatuh (22).

- Pastikan untuk memasang sisi belakang alat pelindung jatuh ke struktur yang stabil (misalnya bangunan atau perancah) dan jangan pernah memasangnya ke pengguna alat.
  Alat pelindung jatuh harus dapat bergerak bebas dan hanya boleh dipasang pada titik pemasangan tetap (23) dan di area pemasangan yang diperbolehkan (21) pada perkakas listrik.
  Pilih titik pemasangan tetap (23) agar, jika perkakas listrik terjatuh, perkakas listrik dapat jatuh dengan bebas ke alat pelindung jatuh tanpa melibatkan atau membahayakan pengguna.

Masukkan loop alat pelindung jatuh (22) ke gagang (17) dan masukkan sisi karabiner ke loop. Saat mengencangkan loop, pastikan loop tersebut berada pada posisi yang tepat di area pemasangan (21) dan tidak terpuntir. Periksa alat pelindung jatuh dan pemasangannya yang benar pada perkakas listrik serta pada titik pemasangan (23) sebelum digunakan.