# Veiligheidsaanwijzingen voor draadeindknipper

Draag een veiligheidsbril. Uw ogen worden daardoor beschermd tegen materiaaldeeltjes die eraf splinteren.

Houd uw handen uit de buurt van de knipbekken en de bewegende delen. Vingers kunnen door het snijmechanisme worden gegrepen en dit kan resulteren in zeer ernstig letsel.

- Houd uw gezicht uit de buurt van het snijmechanisme. Tijdens het knippen kunnen brokstukken van het draadeind worden weggeslingerd en resulteren in letsel.

- Bewerk geen materiaal dat onder spanning staat, en houd het elektrische gereedschap aan de geïsoleerde greepvlakken vast. Contact met onder spanning staand materiaal kan ook metalen delen van het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.

- Draag handschoenen bij de bewerking van draadeinden. Kanten en spanen van het werkstuk zijn scherp en kunnen direct na de bewerking nog heet zijn.

- Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen.

- Voor het veilig bewerken van lange of grote draadeinden kan het elektrische gereedschap met behulp van de steunvlakken op een horizontale ondergrond worden gelegd. Het mag niet in een bankschroef ingespannen of op een werkbank bevestigd worden.

- Leg het elektrische gereedschap niet op de spanen van het werkstuk. Dit kan resulteren in beschadiging en storing van het elektrische gereedschap.

- Let erop dat u altijd stevig staat, vooral bij het werken op grotere hoogten. Houd het draadeind tijdens en na het knippen vast om te voorkomen dat het afgeknipte draadeind valt. Een afgeknipt draadeind kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

- Zeker het elektrische gereedschap bij werkzaamheden op grotere hoogte voldoende met valbeschermingsmiddelen en let erop dat er onder het werkgebied geen personen verblijven. Draag bij bovenhandse werkzaamheden hoofdbescherming. Zo kunnen materiële schade en persoonlijk letsel bij per ongeluk omlaagvallen van het elektrische gereedschap worden vermeden.

- Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of exploderen. Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.

- Verander en open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

- Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroevendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf kan de accu beschadigd worden. Er kan een interne kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, exploderen of oververhitten.

- Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant. Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.

| Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil, water en vocht. Er bestaat gevaar voor explosie en kortsluiting.