# Dados técnicos

Cortador de hastes roscadas |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Tensão nominal | V= | 18
Rendimento de corte
Aço macio |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Aço inoxidável |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Dimensões (C x L x A) | mm | 221 x 133 x 272
PesoA) | kg | 3,4
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoB) e durante o armazenamento | °C | −20 … +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Carregadores recomendados |  | GAL 18...

A)

  Sem bateria (encontra o peso da bateria em www.bosch-professional.com)

B)

  potência limitada perante temperaturas < 0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.