# إرشادات العمل

##

لا تحاول أبدًا نزع العدة الكهربائية بالقوة من القضيب الملولب. قد يؤدي ذلك إلى بدء تشغيل غير متوقع، مما قد يتسبب في إصابات للأشخاص أو تلف في فكوك القطع (3) والعدة الكهربائية.

إذا كنت ترغب في إيقاف القطع قبل اكتماله فاترك مفتاح التشغيل (14). تتوقف العدة الكهربائية. اضبط مفتاح التحويل (13) على وضعية العكس (الوضع b، ) واحتفظ به مضغوطًا، بينما تضغط على مفتاح التشغيل (14) حتى يتحرر القضيب الملولب تمامًا من فكوك القطع (3) وتتوقف العدة الكهربائية تلقائيًا عند وضع الفتح الكامل.

##

يمكن باستخدام خطاف تعليق (15) تعليق العدة الكهربائية على سلم مثلا. للقيام بهذا حرك خطاف التعليق (15) إلى الخارج.

أعد طي خطاف التعليق (15) للداخل إلى أن يثبت، عند استخدام العدة الكهربائية.

خطاف التعليق (15) غير مناسب لتثبيت العدة الكهربائية في شخص (على سبيل المثال عن طريق حزام). لا تعلق الأداة الكهربائية أبدًا في مكان عاصف أو على سطح يحتمل أن يكون غير مستقر.

##

اتبع الخطوات التالية عند قطع قضيب ملولب مثبت بإحكام (مثل قضيب ملولب مركب على سقف أو جدار مبنى).
تأكد من ضبط دليل القضبات الملولبة (5) ما يتناسب مع مقاس القلاووظ المراد قصه، وأن فكوك القطع (3) مفتوحة تمامًا. ضع العدة الكهربائية بحيث يكون القضيب الملولب بين فكوك القطع (3). بينما يلامس القضيب الملولب دليل القضبان الملولبة (5)، قم بمحاذاة القلاووظ مع قلاووظ فك القطع الثابت.
أمسك بيدك الحرة الجزء المقطوع من القضيب الملولب، حيث يمكن أن يسقط بعد عملية القطع. أمسك العدة الكهربائية بإحكام، وتوقع وجود قوى رد فعل. اضغط على مفتاح التشغيل (14) باستمرار حتى تكتمل عملية القطع.
يمكنك استخدام محدد العمق (10) لقطع القضيب الملولب بحيث يكون على مسافة محددة من السطح. قبل ملامسة محدد العمق (10) للسطح، تأكد من أن طرف محدد العمق (10) وكذلك الجانب الأمامي (1) للعدة الكهربائية خاليان من الاتساخات. وإلا فقد تتسبب في اتساخ السطح.
قم بضبط محدد العمق (10) على المقاس المرغوب. ضع العدة الكهربائية بحيث يكون طرف محدد العمق ملامس للسطح الذي يبرز منه القضيب الملولب، ثم قم بعملية القطع كما هو موضح أعلاه.

##

في الأعمال البسيطة، يمكنكم قطع القضبان الملولبة عن طريق إمساك العدة الكهربائية بإحدى اليدين وتوجيه القضيب الملولب المراد قطعه باليد الأخرى. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية.
تأكد من ضبط دليل القضبات الملولبة (5) ما يتناسب مع مقاس القلاووظ المراد قصه، وأن فكوك القطع (3) مفتوحة تمامًا.
ضع العدة الكهربائية بحيث يكون القضيب الملولب بين فكوك القطع (3). بينما يلامس القضيب الملولب دليل القضبان الملولبة (5)، قم بمحاذاة القلاووظ مع قلاووظ فك القطع الثابت. ضع في اعتبارك أن الجزء المقطوع سيسقط بعد انتهاء عملية القطع. أمسك العدة الكهربائية والقضيب الملولب بإحكام، وتوقع وجود قوى رد فعل.
اضغط على مفتاح التشغيل (14) باستمرار حتى تكتمل عملية القطع. إذا كنت تقطع قضبانًا ملولبة طويلة أو بأحجام كبيرة يصعب إمساكها باليد ضع العدة الكهربائية مع أسطح الارتكاز الجانبية (12) على سطح أفقي (انظر الصورة M).
قم بتشغيل العدة الكهربائية بيد واحدة، بينما تمسك القضيب الملولب الذي ترغب في قطعه بإحكام باليد الأخرى. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية. تأكد من ضبط دليل القضبات الملولبة (5) ما يتناسب مع مقاس القلاووظ المراد قصه، وأن فكوك القطع (3) مفتوحة تمامًا. ضع القضيب الملولب بحيث يكون بين فكّي القطع (3). بينما يلامس القضيب الملولب دليل القضبان الملولبة (5)، قم بمحاذاة القلاووظ مع قلاووظ فك القطع الثابت. أمسك العدة الكهربائية والقضيب الملولب بإحكام، وتوقع وجود قوى رد فعل. اضغط على مفتاح التشغيل (14) باستمرار حتى تكتمل عملية القطع.
لقطع القضبان الملولبة غير المثبتة وفقًا للقياس المحدد مسبقًا، اتبع الخطوات الإضافية التالية. قم بضبط محدد العمق (10) على المقاس المرغوب. ضع جسمًا مناسبًا بحيث يلامس هذا الجسم محدد العمق (10). ضع القضيب الملولب كما هو موضح أعلاه باتجاه العدة الكهربائية، وتأكد أيضًا من ملامسته للجسم المحدد. تأكد من عدم تحريك الجسم المحدد أثناء العملية.

##

في حالة تخزين العدة الكهربائية قم بإخراج المركم (6).

أزل الغبار عن فكوك القطع (3) والأجزاء المتحركة.

##

يتكون زوج فكّي القطع دائمًا من فكّين (3)، حيث يتم تمييز أحدهما بنقطة واحدة والآخر بنقطتين. استبدل فكّي القطع التالفين أو المتآكلين دائمًا كزوج متكامل انظر تركيب فكوك القطع (انظر الصور A−E).
يمكن تبديل زوج فكوك القطع بين الحاضن المتحرك (2) والحاضن الثابت (4).
إرشاد: تأكد من أن فكّي القطع (3) موجهان وفقًا لمقاس القلاووظ المراد قطعه (انظر الصورة D). يحتوي فك القطع (3) المخصص لمقاسات القلاووظ المترية على حافة قطع لكل مقاس قلاووظ. تقع هذه الحافة على الجانب المميز بكتابة من فك القطع (3). لا يمكن تثبيت فكي القطع (3) إلا في الوضع الصحيح، حيث يكون الجانبان المميزان بكتابة متقابلين.