# Technické údaje

Rezačka závitových tyčí |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Menovité napätie | V= | 18
Rezný výkon
Mäkká oceľ |  | M 6 × 1 M 8 × 1,25 M 10 × 1,5 M 12 × 1,75
Nehrdzavejúca oceľ |  | M 6 × 1 M 8 × 1,25 M 10 × 1,5
Rozmery (D × Š × V) | mm | 221 × 133 × 272
HmotnosťA) | kg | 3,4
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 … +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeB) a pri skladovaní | °C | −20 … +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18...

A)

  Bez akumulátora (hmotnosť akumulátora nájdete na www.bosch-professional.com)

B)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.