# Työskentelyohjeita

##

Sähkötyökalua ei saa koskaan irrottaa kierretangosta väkivalloin. Siitä voi aiheitua tahaton käynnistyminen, henkilövahinkoja tai leikkuuleukojen (3) ja sähkötyökalun vaurioituminen.

Jos haluat keskeyttää leikkaamisen ennenaikaisesti, vapauta käynnistyskytkin (14). Sähkötyökalu kytkeytyy pois päältä. Aseta vaihtokytkin (13) vaihtoasentoon (asento b, ) ja pidä se painettuna samalla kun painat käynnistyskytkintä (14), kunnes kierretanko on vapautettu kokonaan leikkuuleuoista (3) ja sähkötyökalu siirtynyt automaattisesti kokonaan avoimeen asentoon ja pysähtynyt.

##

Ripustuskoukulla (15) voit ripustaa sähkötyökalun esimerkiksi tikapuihin. Käännä ripustuskoukkua (15) sitä varten ulospäin.

Käännä ripustuskoukkua (15) uudelleen sisäänpäin, kunnes se lukittuu paikalleen, kun käytät sähkötyökalua.

Ripustuskoukku (15) ei sovellu sähkötyökalun kiinnittämiseen ihmiseen (esim. käyttäjän vyöhön). Älä missään tapauksessa ripusta sähkötyökalua tuuliseen paikkaan tai mahdollisesti epävakaalle pinnalle.

##

Toimi seuraavasti, kun haluat leikata kiinteästi kiinnitetyn kierretangon (esim. rakennuksen kattoon tai seinään asennettu kierretanko).
Varmista, että kierretangon ohjain (5) sopii leikattavaa kierrekokoon ja leikkuuleuat (3) ovat kokonaan auki. Aseta sähkötyökalu siten, että kierretanko on leikkuuleukojen (3) välissä. Kun kierretanko koskettaan kierretangon ohjainta (5), suuntaa kierretangon kierre kiinteään leikkuuleukaan.
Ota vapaalla kädellä kiinni kierretangosta leikattavasta osasta, sillä muutoin se voi pudota leikkaamisen jälkeen. Pidä tukevasti kiinni sähkötyökalusta ja varaudu reaktiovoimiin. Pidä käynnistyskytkin (14) painettuna, kunnes leikkaaminen on päättynyt.
Voit käyttää syvyydenrajoitinta (10) kierretangon katkaisemiseen määritetyn etäisyyden päästä pinnasta. Varmista ennen syvyydenrajoittimen (10) asettamista pintaa vasten, että syvyydenrajoittimen (10) kärki ja sähkötyökalun päätypuoli (1) ovat puhtaita. Muutoin ne voivat liata pintaa.
Aseta syvyydenrajoitin (10) haluamaasi mittaan. Aseta sähkötyökalu siten, että syvyydenrajoittimen kärki koskettaa pintaa, josta kierretanko pistää esiin, ja suorita leikkaaminen yllä kuvatulla tavalla.

##

Helpoissa töissä kierretangot voi leikata pitämällä sähkötyökalua toisessa kädessä ja ohjaamalla leikattavia kierretankoja toisella kädellä. Toimi seuraavasti.
Varmista, että kierretangon ohjain (5) sopii leikattavaa kierrekokoon ja leikkuuleuat (3) ovat kokonaan auki.
Aseta sähkötyökalu siten, että kierretanko on leikkuuleukojen (3) välissä. Kun kierretanko koskettaan kierretangon ohjainta (5), suuntaa kierretangon kierre kiinteään leikkuuleukaan. Huomaa, että leikattava osa putoaa alas leikkaamisen jälkeen. Pidä tukevasti kiinni sähkötyökalusta ja kierretangosta ja varaudu reaktiovoimiin.
Pidä käynnistyskytkin (14) painettuna, kunnes leikkaaminen on päättynyt. Jos leikattavat kierretangot ovat pitkiä tai kierrekoko on suuri ja kierretankojen pitäminen kädessä on hankalaa, aseta sähkötyökalu tasolle sivun tukipinnat (12) vaakasuorassa (ks. kuva M).
Käytä sähkötyökalua toisella kädellä ja pidä toisella kädellä tukevasti kiinni leikattavasta kierretangosta. Toimi seuraavasti. Varmista, että kierretangon ohjain (5) sopii leikattavaa kierrekokoon ja leikkuuleuat (3) ovat kokonaan auki. Aseta kierretanko siten, että se on leikkuuleukojen (3) välissä. Kun kierretanko koskettaan kierretangon ohjainta (5), suuntaa kierretangon kierre kiinteään leikkuuleukaan. Pidä tukevasti kiinni sähkötyökalusta ja kierretangosta ja varaudu reaktiovoimiin. Pidä käynnistyskytkin (14) painettuna, kunnes leikkaaminen on päättynyt.
Suorita seuraavat lisävaiheet, kun haluat leikata irrallisia kierretankoja tiettyyn mittaan. Aseta syvyydenrajoitin (10) haluamaasi mittaan. Aseta jokin sopiva esine siten, että se koskettaa syvyydenrajoitinta (10). Aseta kierretanko yllä kuvatulla tavalla sähkötyökaluun ja varmista, että se koskettaa myös esinettä. Varmista, että paikalleen asetettu esine ei liiku.

##

Irrota akku (6) sähkötyökalusta ennen varastointia.

Poista pöly leikkuuleuoista (3) ja liikkuvista osista.

##

Leikkuuleukapariin kuuluu aina kaksi leikkuuleukaa (3), joista toinen on merkitty pisteellä ja toinen kahdella pisteellä. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet leikkuuleuat aina pareittain katso Leikkuuleukojen asennus (ks. kuvat A−E).
Leikkuuleukaparia voi vaihtaa liikkuvan kiinnityskohdan (2) ja liikkuvan kiinnityskohdan (4) välillä.
Huomautus: Varmista, että kumpikin leikkuuleuka (3) sopii leikattavalle kierrekoolle (ks. kuva D). Leikkuuleuassa (3), jossa on metrijärjestelmää vastaavat kierrekoot, on kierrekoon mukainen leikkuureuna. Se sijaitsee leikkuuleuan (3) merkityllä puolella. Leikkuuleuat (3) voi kiinnittää vain oikeaan asentoon, jolloin merkityt puolet ovat vastakkain.