# Початок роботи

##

- Завжди встановлюйте вимикач (13) у заблоковане положення , коли ви не використовуєте електроінструмент.

- Перед початком роботи переконайтеся, що вимикач знаходиться в (13) правильному положенні.

- Не рухайте вимикач, (13) коли натиснута кнопка розблокування (14). Це може пошкодити електроінструмент.

Для запуску режиму різання встановіть вимикач (13) в положення різання (положення a, ) і натисніть кнопку розблокування (14). Щоб змінити напрямок руху, встановіть вимикач (13) в положення реверсу (положення b, ) і утримуйте його в цьому положенні, одночасно натискаючи на кнопку розблокування. Коли ви відпускаєте вимикач і кнопку розблокування, електроінструмент автоматично перемикається в положення блокування . Якщо безперервно натискати на кнопку розблокування (14), електроінструмент виконує повний цикл і автоматично зупиняється в повністю відкритому положенні. Щоб заблокувати кнопку розблокування (14), встановіть вимикач (13) у положення блокування . У цьому положенні кнопка розблокування (14) не може бути натиснута.

Вказівка: Не ріжте різьбові шпильки, коли напрямок руху змінено на протилежний! Це призведе до пошкодження електроінструменту. На холостому ходу і при повністю відкритих ріжучих губках (3) використовуйте електроінструмент тільки в зворотному напрямку руху.

Вказівка: Якщо ви відпустите кнопку розблокування (14) після різання, коли ріжучі губки (3) відкриті, і переведете вимикач (13) у зворотне положення, то ріжучі губки закриються. Вони знову відкриваються, коли ви знову натискаєте на кнопку розблокування.

##

Встановіть розмір стрижня з різьбою, який потрібно нарізати, на напрямній стрижня з різьбою (5). Це забезпечує правильну орієнтацію опорних поверхонь M6/M8 і M10/M12 для стрижнів з різьбою.
Перед тим, як натиснути на вимикач (14), вставте стрижень з різьбою так, щоб його різьба збігалася з різьбою ріжучої губки (3) нерухомого тримача (4). Неправильне вирівнювання різьби може призвести до поломки ріжучих губок (3) і спричинити травми через осколки, що викидаються, або пошкодити різьбу стрижня так, що гайка більше не зможе нагвинчуватися.
Перед різанням розмістіть стрижень з різьбою під прямим кутом до лінії різання (19)(див. мал. G) і переконайтеся, що стрижень з різьбою добре контактує з попередньо встановленою напрямною стрижня.
Щоб запустити режим різання, переконайтеся, що вимикач (13)знаходиться в положенні різання (положення a, , див. мал. C), і безперервно натискайте на кнопку розблокування (14). Ріжуча губка на пересувному тримачі (2) перекриває ріжучу гумку на нерухомому тримачі (4), а потім повертається назад. Якщо відпустити кнопку розблокування (14) до завершення різання, ріжучі губки (3) зупиняться.

Вказівка: Якщо ви нарізаєте різьбову шпильку з пластичного металу, наприклад, з нержавіючої сталі, на кінці різу можуть утворитися задирки. У цьому випадку видаліть задирки напилком.

##

Якщо постійно натискати на кнопку розблокування (14), тримачі (2) та (4) ріжучі губки (3) закриваються один раз, а потім повертаються в повністю відкрите положення і зупиняються. Відпустіть кнопку розблокування (14) і натисніть її знову, щоб почати наступну послідовність редагування.

##

Ключ-шестигранник (8), що входить до комплекту постачання, можна зберігати на електроінструменті, щоб запобігти його втраті. Щоб вийняти ключ-шестигранник, вийміть акумуляторну батарею і витягніть ключ. Після використання вставте ключ-шестигранник назад в електроінструмент і вставте акумуляторну батарею.

##

Підсвітлювальний світлодіод (16) підсвітлює місце роботи в разі недостатнього освітлення.

Увага: не дивіться прямо в лампу!

Злегка натисніть на вимикач (14), щоб увімкнути підсвітлювальний світлодіод (16), не вмикаючи двигун. Якщо потрібно відрізати стрижні з різьбою, повністю натисніть кнопку розблокування. Підсвітлювальний світлодіод вмикається автоматично під час роботи. Лампа горить доти, доки натиснута кнопка розблокування. Підсвітлювальний світлодіод гасне приблизно через 15 секунд після відпускання кнопки розблокування.

##

Для точного різання встановіть напрямну для стрижня з різьбою (5) відповідно до діаметру стрижня, який потрібно нарізати (M6/M8 або M10/M12).

Перед різанням розташуйте стрижень з різьбою перпендикулярно до лінії різання (19). Переконайтеся, що різьба стрижня і різьба нерухомого тримача збігаються (див. мал. K). Також переконайтеся, що стрижень з різьбою має щільний контакт з обома поверхнями напрямної стрижня (див. мал. G) і утримуйте стрижень з різьбою в цьому положенні міцним захватом. Процес різання створює силу реакції, яка може нахилити стрижень з різьбою. Нахил стрижня може призвести до погіршення якості різання, заклинювання стрижня, пошкодження плашок або стрижня, а також до пошкодження різьби. Тому під час різання тримайте стрижень в описаній орієнтації.

##

Використовуйте обмежувач глибини (10), якщо потрібно відрізати стрижні однакової довжини або якщо потрібно відрізати стрижні з певним виступом на поверхні.
Натисніть кнопку (9) і встановіть обмежувач глибини. Переконайтеся, що зубчаста сторона обмежувача глибини звернена до зубчастої сторони кнопки. Обмежувач глибини (10) має дві вимірювальні шкали (міліметри та дюйми). Ви можете повернути обмежувач глибини (10), щоб використовувати потрібну шкалу. Вирівняйте значення потрібної довжини на обмежувачі глибини (10) з опорною поверхнею обмежувача глибини (11) (див. мал. I). Щоб заблокувати обмежувач глибини, знову відпустіть кнопку (9).

Не переносьте електроінструмент за обмежувач глибини (10). В іншому випадку електроінструмент може впасти і спричинити травми та/або пошкодження електроінструменту.