# Thông số kỹ thuật

Máy cắt thanh ren |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Điện thế danh định | V= | 18
Công suất cắt
Thép non |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Thép không gỉ |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Các kích thước (D x R X C) | mm | 221 x 133 x 272
Trọng lượngA) | kg | 3,4
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 … +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hànhB) và trong quá trình lưu trữ | °C | −20 … +50
Pin được khuyến nghị dùng |  | GBA 18V... ProCORE18V…
thiết bị nạp được giới thiệu |  | GAL 18...

A)

  không pin (Tìm trong lượng pin tại www.bosch-professional.com)

B)

  hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.