# Provoz

- Vyměňte řezné čelisti (3), pokud jsou řezné hrany vylámané nebo zdeformované (viz obrázek E). Dodržujte další pokyny viz Výměna řezných čelistí.

- Řezné čelisti (3) jsou extrémně ostré. Proto mějte vždy ruce v dostatečné vzdálenosti od řezných hran a pohyblivých dílů. Neřezejte krátké kusy obrobku, u kterých se mohou ruce dostat do blízkosti řezných čelistí. Hrozí nebezpečí těžkých poranění nebo odříznutí končetin.

- Zkontrolujte, zda jsou na elektrickém nářadí namontované řezné čelisti(3) správné velikosti a zda jsou obě řezné čelisti ve správně orientované poloze. Před řezáním zkontrolujte velikost závitu natištěnou na řezných čelistech.

- Před stisknutím spínače (14)nasaďte závitovou tyč tak, aby se chody závitu shodovaly s chody závitu pevné řezné čelisti. Nesprávné vyrovnání chodů závitů může způsobit prasknutí řezných čelistí a způsobit poranění osob odmrštěnými úlomky.

Upevnění zajištění proti pádu
Uvedení do provozu
Pracovní pokyny