# Töötamine

- Vahetage lõikepakid välja (3), kui lõikeservad on lõhestunud või deformeerunud (vt joonist E). Järgige täiendavaid juhiseid vaadake Lõikepakkide väljavahetamine.

- Lõikepakid (3) on äärmiselt teravad. Seetõttu hoidke alati käed lõikeservadest ja liikuvatest osadest eemal. Ärge lõigake lühikesi toorikudetaile, kus teie käed võivad lõikepakkide lähedusse sattuda. Esineb tõsiste vigastuste või jäsemete amputeerimise oht.

- Veenduge, et lõikepakid (3) oleksid õiges suuruses elektrilisele tööriistale paigaldatud ja mõlemad lõikepakid oleksid õiges asendis. Enne lõikamist kontrollige lõikepakkidele trükitud keermesuurust.

- Enne päästiklüliti (14) rakendamist sisestage keermestatud varras nii, et selle keermed vastaksid statsionaarse lõikepaki keermetele. Keermete ebaõige joondamine võib põhjustada lõikepakkide purunemise ja väljapaiskuvate killukeste tõttu ka kehavigastusi.

Kukkumiskaitsevahendi kinnitamine
Kasutuselevõtt
Tööjuhised