# Caractéristiques techniques

Coupe-tiges filetées |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Tension nominale | V= | 18
Capacité de coupe
Acier doux |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Acier inoxydable |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Dimensions (L x l x H) | mm | 221 x 133 x 272
PoidsA) | kg | 3,4
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationB) et pour le stockage | °C | −20 … +50
Batteries recommandées |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Chargeurs recommandés |  | GAL 18...

A)

  Sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)

B)

  performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.