# Upozornenia týkajúce sa prác

##

Nikdy sa nepokúšajte elektrické náradie zo závitovej tyče odtrhnúť násilím. Môže pritom dôjsť k neočakávanému spusteniu, ktoré môže spôsobiť zranenia osôb alebo poškodenie závitových čeľustí (3) a elektrického náradia.

Ak chcete rezanie ukončiť predčasne, uvoľnite spúšťací spínač (14). Elektrické náradie sa vypne. Nastavte prepínač (13) do opačnej polohy (poloha b, ) a pri stláčaní spúšťacieho spínača (14) ho držte stlačený, kým sa závitová tyč úplne neuvoľní zo závitových čeľustí (3) a elektrické náradie sa automaticky nezastaví v úplne otvorenej polohe.

##

Pomocou závesného háka (15) môžete elektrické náradie zavesiť napríklad na rebrík. Vyklopte pritom závesný hák (15) smerom von.

Keď elektrické náradie používate, závesný hák (15) opäť zaklopte tak, aby sa zaistil.

Závesný hák (15) nie je určený na to, aby sa elektrické náradie upevňovalo na osobu (napr. na opasok). V žiadnom prípade nevešajte elektrické náradie na veternom mieste alebo na potenciálne nestabilnej ploche.

##

Ak chcete rezať pevne upevnené závitové tyče (napr. namontovaná závitová tyč na strope alebo stene budovy), postupujte nasledovne.
Skontrolujte, či je vedenie závitovej tyče (5) nastavené podľa veľkosti rezaného závitu a či sú závitové čeľuste (3) úplne otvorené. Elektrické náradie umiestnite tak, aby sa závitová tyč nachádzala medzi závitovými čeľusťami (3). Keď sa závitová tyč dotýka vedenia závitovej tyče (5), zarovnajte závit závitovej tyče so závitom stacionárnej závitovej čeľuste.
Voľnou rukou uchopte odrezanú časť závitovej tyče, pretože po rezaní môže spadnúť. Elektrické náradie pevne držte a počítajte s reakčnými silami. Držte spúšťací spínač (14) stlačený, kým sa rezanie neukončí.
Ak chcete závitovú tyč skrátiť na určenú vzdialenosť od povrchu, môžete použiť hĺbkový doraz (10). Skôr ako hĺbkový doraz (10) dáte do kontaktu s povrchom, skontrolujte, či sú hrot hĺbkového dorazu (10) a tiež čelná strana (1) elektrického náradia bez nečistôt. Inak môžete povrch znečistiť.
Hĺbkový doraz (10) nastavte na želaný rozmer. Elektrické náradie umiestnite tak, aby bol hrot hĺbkového dorazu v kontakte s povrchom, z ktorého vyčnieva závitová tyč, a urobte rezanie podľa vyššie opísaného postupu.

##

Pri jednoduchých prácach môžete závitové tyče rezať tak, že elektrické náradie vezmete do jednej ruky a rezanú závitovú tyč vediete druhou rukou. Postupujte pritom nasledovne.
Skontrolujte, či je vedenie závitovej tyče (5) nastavené podľa veľkosti rezaného závitu a či sú závitové čeľuste (3) úplne otvorené.
Elektrické náradie umiestnite tak, aby sa závitová tyč nachádzala medzi závitovými čeľusťami (3). Keď sa závitová tyč dotýka vedenia závitovej tyče (5), zarovnajte závit závitovej tyče so závitom stacionárnej závitovej čeľuste. Nezabudnite, že odrezaná časť po skončení rezania spadne. Elektrické náradie a závitovú tyč pevne držte a počítajte s reakčnými silami.
Držte spúšťací spínač (14) stlačený, kým sa rezanie neukončí. Keď režete dlhé závitové tyče alebo veľké veľkosti závitu, ktoré sa ťažko držia v ruke, umiestnite elektrické náradie pomocou bočnej príložnej plochy (12) na vodorovnú plochu (pozri obrázok M).
Jednou rukou obsluhujte elektrické náradie a druhou rukou pevne držte a veďte rezanú závitovú tyč. Postupujte pritom nasledovne. Skontrolujte, či je vedenie závitovej tyče (5) nastavené podľa veľkosti rezaného závitu a či sú závitové čeľuste (3) úplne otvorené. Závitovú tyč umiestnite tak, aby sa nachádzala medzi závitovými čeľusťami (3). Keď sa závitová tyč dotýka vedenia závitovej tyče (5), zarovnajte závit závitovej tyče so závitom stacionárnej závitovej čeľuste. Elektrické náradie a závitovú tyč pevne držte a počítajte s reakčnými silami. Držte spúšťací spínač (14) stlačený, kým sa rezanie neukončí.
Ak chcete skracovať voľné závitové tyče na prednastavený rozmer, urobte navyše nasledujúce kroky. Hĺbkový doraz (10) nastavte na želaný rozmer. Umiestnite vhodný predmet tak, aby sa dotýkal hĺbkového dorazu (10). Umiestnite závitovú tyč k elektrickému náradiu, ako je opísané vyššie, a dávajte navyše pozor na to, aby sa dotýkala predmetu. Dbajte na to, aby sa umiestnený predmet neposúval.

##

Pri skladovaní elektrického náradia odoberte akumulátor (6).

Zo závitových čeľustí (3) a pohyblivých dielov odstráňte prach.

##

Pár závitových čeľustí sa vždy skladá z dvoch závitových čeľustí (3), pričom je jedna závitová čeľusť označená jednou bodkou a druhá závitová čeľusť dvomi bodkami. Pri opotrebovaní alebo poškodení závitových čeľustí vymeňte vždy celý pár pozri Montáž závitových čeľustí (pozri obrázky A−E).
Pár závitových čeľustí možno upnúť alternatívne medzi pohyblivé uchytenie (2) a stacionárne uchytenie (4).
Upozornenie: Dbajte na to, aby obidve závitové čeľuste (3) boli orientované podľa veľkosti rezaného závitu (pozri obrázok D). Závitová čeľusť (3) pre metrické veľkosti závitu má pre každú veľkosť závitu jednú reznú hranu. Tá sa nachádza na strane závitovej čeľuste (3) s textom. Závitové čeľuste (3) možno naskrutkovať iba v správnej polohe, pričom obidve strany s textom smerujú k sebe.