# Käyttö

- Vaihda leikkuuleuat (3), jos leikkuureunat ovat murtuneet tai vääntyneet (ks. kuva E). Noudata myös muita ohjeita katso Leikkuuleukojen vaihtaminen.

- Leikkuuleuat (3) ovat erittäin teräviä. Pidä siksi kätesi aina etäällä leikkausreunoista ja liikkuvista osista. Älä leikkaa lyhyitä työkappaleosia, jotta kädet eivät joudu leikkuuleukojen lähelle. Vakavien vammojen ja sormien katkeamisen vaara.

- Varmista, että sähkötyökaluun on asennettu oikeankokoiset leikkuuleuat (3) ja että ne on asennettu oikein päin. Tarkista ennen leikkaamista leikkuuleukoihin merkitty kierrekoko.

- Ennen kuin painat käynnistyskytkintä (14), aseta kierretanko niin, että sen kierteet ovat kohdakkain kiinteän leikkuuleuan kierteiden kanssa. Kierteiden virheellinen kohdistus voi aiheuttaa leikkuuleukojen murtumisen, mikä voi johtaa henkilövahinkoihin työkalusta sinkoutuvien sirpaleiden takia.

Putoamissuojaimen kiinnittäminen
Käyttöönotto
Työskentelyohjeita