# Пайдалануға ендіру

##

- Электр құралын пайдаланбаған кезде ауыстырып-қосқышты (13) әрдайым құлыптау күйіне орнатыңыз.

- Жұмыс істеу алдында ауыстырып-қосқыштың (13) дұрыс күйде болғанына көз жеткізіңіз.

- Ауыстырып-қосқышты (13) ажыратқыш (14) басылған кезде жылжытпаңыз. Электр құралы зақымдалуы мүмкін.

Кесу процесін бастау үшін ауыстырып-қосқышты (13) кесу күйіне ( a күйі, ) орналастырып, ажыратқышты (14) іске қосыңыз. Қозғалыс бағытын кері бұру үшін ажыратқышты (13) кері бұру күйіне (b күйі, ) орналастырып, ажыратқышты басу арқылы ауыстырып-қосқышты осы күйде ұстаңыз. Ауыстырып-қосқыш пен ажыратқышты жіберген жағдайда, электр құралы өздігінен құлыптау күйіне ауысады. Ажыратқышты (14) бірнеше рет басқан жағдайда, электр құралы толық циклден өтеді және толық ашық күйде автоматты түрде тоқтайды. Ажыратқышты (14) құлыптау үшін, ауыстырып-қосқышты (13) құлыптау күйіне орнатыңыз. Бұл күйде ажыратқышты (14) іске қосу мүмкін емес.

Нұсқау: Қозғалыс бағытын кері бағытқа ауыстырған кезде, бұрандалы соташықтарды кеспеңіз! Бұл электр құралының зақымдалуына әкеледі. Электр құралын кері қозғалыс бағытында бос жүріс күйінде және тарақтарды (3) толық ашу үшін ғана пайдаланыңыз.

Нұсқау: ажыратқышты (14) тарақтар (3) ашылып жатқанда кесу процесінен кейін жібергенде және ауыстырып-қосқышты (13) кері бұру күйіне орналастырғанда, тарақтар жабылады. Ажыратқышты қайта басқан кезде олар қайтадан ашылады.

##

Бұрандалы соташық бағыттауышында (5) кесілетін бұрандалы соташықтың бұранда өлшемін орнатыңыз. Бұл бұрандалы соташыққа арналған M6/M8 және M10/M12 жанасу ауданын дұрыс бағытқа келтіреді.
Ажыратқышты (14) баспас бұрын бұрандалы соташықты оның бұранда қадамы қозғалмайтын бекіткіштің (4) тарағымен (3) сәйкес келетіндей күйде орнатыңыз. Бұранда қадамының қате туралануы тарақтардың (3) сынып қалуына және ұшпа сынықтардан дене жарақатын алуға немесе бұрандалы соташықтың бұрандасын зақымдап, нәтижесінде ешбір сомынның бұрап кіргізе алмайтын күйге әкеледі .
Кеспес бұрын бұрандалы соташықты кесу сызығына (19) тік бұрышпен орналастырып ( G суретін қараңыз), бұрандалы соташықтың бұрын орнатылған соташық бағыттағышымен тиісінше жанасқанына көз жеткізіңіз.
Кесу процесін бастау үшін ауыстырып-қосқыштың (13) кесу күйінде екеніне ( a күйі, , C суретін қараңыз) көз жеткізіңіз және ажыратқышты (14) үздіксіз басыңыз. Қозғалмалы бекіткіштегі (2) тарақ қозғалмайтын бекіткіштегі (4) тарақпен жабылып, кері қайтарылады. Ажыратқышты (14) кесу процесін аяқтамас бұрын жіберген жағдайда, тарақтар (3) тоқтайды.

Нұсқау: тот баспайтын болат сияқты иілгіш металдан жасалған бұрандалы соташықты кескен кезде, кесік шетінде қылау пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда қылауды егеумен кетіріңіз.

##

Ажыратқышты (14) үздіксіз басқан жағдайда, тарақтардың (3) бекіткіштері ((2)және (4)l) толық ашылған күйге қайтарылып, тоқтамас бұрын бір рет жабылады. Ажыратқышты (14) жіберіп, келесі кесу реттілігін бастау үшін оны қайта басыңыз.

##

Қоса берілген алтықырлы бүйірлік кілтті (8) құлатып алу қаупінсіз электр құралына орналастыруға болады. Алтықырлы бүйірлік кілтті алу үшін, аккумуляторды шығарып, алтықырлы бүйірлік кілтті тартып шығарыңыз. Пайдаланғаннан кейін алтықырлы бүйірлік кілтті электр құралына қайта орналастырып, аккумуляторды салыңыз.

##

Жұмыс шамы (16) қолайсыз жарықтандыру жағдайларында жұмыс аймағын жарықтандыруға мүмкіндік береді.

Сақ болыңыз: шамға тікелей қарамаңыз!

Ажыратқышты (14) жұмыс шамын (16) қозғалтқышты іске қоспай қосу үшін сәл ғана басыңыз. Ажыратқышты бұрандалы соташықтарды кескен жағдайда толығымен басыңыз. Жұмыс шамы жұмыс барысында автоматты түрде қосылады. Шам ажыратқыш басылғанша жанады. Жұмыс шамы ажыратқышты босатқан сәттен шамамен 15 секундтан кейін сөнеді.

##

Дәл кесу үшін бұрандалы соташық бағыттауышын (5)̈ кесілетін бұрандалы соташық диаметріне байланысты (M6/M8 немесе M10/M12) күйіне орналастырыңыз.

Кесу алдында бұрандалы соташықты кесу сызығына (19) перпендикуляр қойыңыз. Бұрандалы соташықтың бұранда қадамы мен қозғалмайтын тарақтың бұранда қадамын тіркелетініне көз жеткізіңіз (K суретін қараңыз). Бұрандалы соташықтың екі бағыттауышымен де тиісінше жанасуына көз жеткізіп (G суретін қараңыз) бұрандалы соташықты осы күйде мықтап ұстаңыз. Кесу процесі бұрандалы соташықты еңкейте алатын реакция күшін тудырады. Бұрандалы соташықты еңкейту кесу сапасының нашарлауына, бұрандалы соташықтың сыналуына, тарақтардың немесе бұрандалы соташықтың зақымдалуына әкелуі мүмкін. Сондықтан бұрандалы соташықты кесу кезінде сипатталған бағытта ұстаңыз.

##

Тереңдік шектегішін (10) ұзындығы бірдей бұрандалы соташықтарды кескіңіз немесе бетке шығыңқы жері бар бұрандалы соташықтарды кескіңіз келген жағдайда пайдаланыңыз.
Түймені (9) басып, тереңдік шектегішін енгізіңіз. Тереңдік шектегішінің тісті жағы түйменің тісті жағына бағытталғанына көз жеткізіңіз. Тереңдік шектегішінде (10) екі өлшеу шкаласы бар (миллиметр және дюйм). Қалаған шкаланы пайдалану үшін тереңдік шектегішін (10) бұруға болады. Тереңдік шектегішіндегі (10) қалаған ұзындықтың мәнін тереңдік шектегішінің (11) базалық бетіне туралаңыз (I суретін қараңыз). Тереңдік шектегішін бұғаттау үшін, түймені (9) қайта жіберіңіз.

Электр құралын тереңдік шектегішінен (10) ұстап тасымалдамаңыз. Әйтпесе, электр құралы құлауы, дене жарақатын алуыңыз және/немесе электр құралы зақымдалуы мүмкін.