# Indikator level pengisian daya baterai

Catatan: Tidak semua jenis baterai memiliki indikator level pengisian daya.

LED berwarna hijau dari indikator level pengisian daya baterai menampilkan level pengisian daya baterai. Atas dasar keselamatan, permintaan level pengisian daya baterai hanya dapat dilakukan saat perkakas listrik dalam keadaan berhenti.

Tekan tombol indikator level pengisian daya baterai atau untuk menampilkan level pengisian baterai. Hal ini juga dapat dilakukan saat baterai dilepas.

Apabila LED tidak menyala setelah menekan tombol indikator level pengisian daya, terdapat kerusakan pada baterai dan baterai harus diganti.

## Tipe baterai GBA 18V...

LED | Kapasitas
--- | ---
Lampu permanen hijau 3× | 60–100%
Lampu permanen hijau 2× | 30–60%
Lampu permanen hijau 1× | 5–30%
Lampu berkedip hijau 1× | 0–5%

## Tipe baterai ProCORE18V...

LED | Kapasitas
--- | ---
Lampu permanen hijau 5× | 80–100%
Lampu permanen hijau 4× | 60–80%
Lampu permanen hijau 3× | 40–60%
Lampu permanen hijau 2× | 20–40%
Lampu permanen hijau 1× | 5–20%
Lampu berkedip hijau 1× | 0–5%