# Arbejdsvejledning

##

Forsøg aldrig at trække el-værktøjet af gevindstangen med magt. Dette kan medføre en uventet start, som kan resultere i personskade eller beskadigelse af skærebakkerne (3) og el-værktøjet.

Hvis du ønsker at afbryde klipningen før tid, skal du slippe udløseren (14). El-værktøjet slukkes. Stil omskifteren (13) på vendepositionen (position b, ), og tryk den ind, mens du trykker på udløseren (14), indtil gevindstangen er løsnet helt fra skærebakkerne (3), og el-værktøjet standser i helt åbnet position.

##

Med ophængskrogen (15) kan du hænge el-værktøjet op på f.eks. en stige. Sving her ophængskrogen (15) udad.

Klap ophængskrogen (15) ind igen, indtil den går i indgreb, når du bruger el-værktøjet.

Ophængskrogen (15) er ikke egnet til at fastgøre el-værktøjet på en person (f.eks. i bæltet). Hæng aldrig el-værktøjet op på et vindomsust sted eller på en potentielt ustabil overflade.

##

Gør følgende, når du ønsker at klippe en fastgjort gevindstang (f.eks. en monteret gevindstang på en bygnings loft eller væg).
Kontrollér, at gevindstangsføringen (5) er indstillet korrekt til den gevindstørrelse, der skal klippes, og at skærebakkerne (3) er åbnet helt. Placer el-værktøjet, så gevindstangen befinder sig mellem skærebakkerne (3). Mens gevindstangen berører gevindstangsføringen (5), retter du gevindstangens gevind ind i forhold til gevindet på den stationære skærebakke.
Tag med din frie hånd fat om den snart afskårne del af gevindstangen, fordi den kan falde ned efter afklipningen. Hold med et fast greb i el-værktøjet, og forvent reaktionskræfter. Tryk udløseren (14) ind, indtil klipningen er afsluttet.
Du kan bruge dybdeanslaget (10) for at afkorte gevindstangen til en defineret afstand i forhold til en overflade. Før du bringer dybdeanslaget (10) i kontakt med overfladen, skal du sørge for, at spidsen på dybdeanslaget (10) og fronten (1) på el-værktøjet ikke er snavsede. Ellers kan du tilsmudse overfladen.
Indstil dybdeanslaget (10) på det ønskede mål. Placer el-værktøjet, så spidsen på dybdeanslaget berører den overflade, som gevindstangen stikker ud af, og fortsæt klipningen som beskrevet ovenfor.

##

Ved enkle opgaver kan du klippe gevindstænger ved at holde el-værktøjet i den ene hånd og føre den gevindstang, der skal klippes, med den anden hånd. Dette gør du på følgende måde.
Kontrollér, at gevindstangsføringen (5) er indstillet korrekt til den gevindstørrelse, der skal klippes, og at skærebakkerne (3) er åbnet helt.
Placer el-værktøjet, så gevindstangen befinder sig mellem skærebakkerne (3). Mens gevindstangen berører gevindstangsføringen (5), retter du gevindstangens gevind ind i forhold til gevindet på den stationære skærebakke. Husk på, at det afklippede stykke falder ned efter afklipningen. Hold med et fast greb i el-værktøjet og gevindstangen, og forvent reaktionskræfter.
Tryk udløseren (14) ind, indtil klipningen er afsluttet. Når du klipper lange gevindstænger eller store gevindstørrelser, der er vanskelige at holde med hånden, kan du placere el-værktøjet med hvilefladerne (12) på siden på en vandret overflade (se billede M).
Betjen el-værktøjet med den ene hånd, mens du med et fast greb fører den gevindstang, der skal klippes, med den anden hånd. Dette gør du på følgende måde. Kontrollér, at gevindstangsføringen (5) er indstillet korrekt til den gevindstørrelse, der skal klippes, og at skærebakkerne (3) er åbnet helt. Placer gevindstangen, så den befinder sig mellem skærebakkerne (3). Mens gevindstangen berører gevindstangsføringen (5), retter du gevindstangens gevind ind i forhold til gevindet på den stationære skærebakke. Hold med et fast greb i el-værktøjet og gevindstangen, og forvent reaktionskræfter. Tryk udløseren (14) ind, indtil klipningen er afsluttet.
For at afkorte løse gevindstænger til et forindstillet mål skal du derudover udføre følgende trin. Indstil dybdeanslaget (10) på det ønskede mål. Placer en egnet genstand, så den berører dybdeanslaget (10). Placer en gevindstang som beskrevet ovenfor i forhold til el-værktøjet, og sørg også for, at den berører genstanden. Pas på, at du ikke forskubber den placerede genstand.

##

Når du lægger el-værktøjet til opbevaring, skal du fjerne akkuen (6).

Fjern støv fra skærebakkerne (3) og de bevægelige dele.

##

Et skærebakkepar består altid af to skærebakker (3), hvor den ene skærebakke er mærket med én prik, og den anden skærebakke er mærket med to prikker. Udskift altid slidte eller beskadigede skærebakker parvis se Montering af skærebakkerne (se billederne A−E).
Skærebakkeparret kan skiftes mellem den bevægelige holder (2) og den stationære holder (4).
Bemærk: Sørg for, at de to skærebakker (3) vender, så de passer til den gevindstørrelse, der skal klippes (se billede D). En skærebakke (3) til metriske gevindstørrelser har en skærkant til hver gevindstørrelse. Den befinder sig på siden af skærebakken (3) med tekst. Skærebakkerne (3) kan kun skrues fast i korrekt position, hvor de to sider med tekst vender mod hinanden.