# Ülekoormuskaitse

Nõuetekohasel kasutamisel ei saa elektrilist tööriista üle koormata. Liiga suure koormuse korral või kui töötemperatuur ei ole lubatud vahemikus, lülitub see automaatselt välja. Lülitage siis elektriline tööriist välja ja katkestage töö, mis põhjustas elektrilise tööriista ülekoormuse. Lülitage seejärel elektriline tööriist uuesti sisse, et tööprotsess uuesti käivitada.

Juhis: ülekoormuskaitse aktiveeritakse, kui püüate lõigata järgmist tüüpi keermestatud vardaid.

- Keermestatud varras, mille suurus ületab lõikepakkide oma.
- Keermestatud varras, mille tugevus on suurem, kui elektrilise tööriista lõikevõime lubab.