# Vënia në punë

##

- Vendoseni gjithmonë ndërprerësin (13) në pozicionin e kyçjes kur nuk jeni duke përdorur veglën elektrike.

- Sigurohuni që ndërprerësi(13) të jetë në pozicionin e duhur përpara përdorimit.

- Mos e lëvizni ndërprerësin (13)kur çelësi i këmbëzës(14) është në punë. Kjo mund të çojë në dëmtim të veglës elektrike.

Për të filluar prerjen, vendoseni ndërprerësinr (13) në pozicionin e prerjes (pozicioni a, ) dhe shtypni çelësin e këmbëzës (14). Për të ndryshuar drejtimin e lëvizjes, vendoseni ndërprerësin (13) në pozicionin e kundërt (pozicioni b, ) dhe mbajeni çelësin në këtë pozicion ndërsa shtypni çelësin e këmbëzës. Kur lëshoni ndërprerësin dhe çelësin e këmbëzës, vegla elektrike kalon automatikisht në pozicionin e kyçjes . Kur tërhiqni vazhdimisht çelësin e këmbëzës (14), vegla elektrike kalon një cikël të plotë dhe ndalon automatikisht në pozicionin plotësisht të hapur. Për të kyçur çelësin e këmbëzës (14), vendosni ndërprerësin (13) në pozicionin e kyçjes . Në këtë pozicion, çelësi i këmbëzës (14) nuk mund të përdoret.

Shënim: Mos i prisni shufrat me fileto ndërsa drejtimi i lëvizjes është i kundërt! Kjo çon në dëmtimin e veglës elektrike. Vëreni veglën elektrike në drejtim të kundërt vetëm kur është në lëvizje boshe dhe për të hapur plotësisht nofullat prerëse (3).

Shënim: Nëse lëshoni çelësin e këmbëzës (14) pas prerjes ndërsa nofullat prerëse (3) janë duke u hapur dhe lëvizni ndërprerësin (13) në pozicionin e kundërt, nofullat prerëse do të mbyllen. Ato do të hapen përsëri kur të shtypni përsëri çelësin e këmbëzës.

##

Përdorni udhëzuesin e shufrës së filetuar (5) për të vendosur madhësinë e shufrës së filetuar që do të pritet. Kjo e sjell sipërfaqen mbështetëse M6/M8 dhe M10/M12 për shufrën e filetuar në orientimin e duhur.
Përpara se të përdorni çelësin e këmbëzës (14), futni shufrën e filetuar në mënyrë që fijet e saj të përputhen me ato të nofullës prerëse (3) të mbajtësit të palëvizshëm (4). Shtrirja e gabuar e fijeve mund të shkaktojë thyerjen e nofullave prerëse (3) dhe të shkaktojë dëmtim personal nga fragmentet e nxjerra ose dëmtim të fillit të shufrës së filetuar, duke e bërë të pamundur vidhosjen e një dadoje.
Përpara prerjes, vendosni shufrën e filetuar në një kënd të drejtë me vijën e prerjes (19) (shih figurën G) dhe sigurohuni që shufra e filetuar të jetë në kontakt të mirë me udhëzuesin e shufrës së rregulluar më parë.
Për të filluar funksionin e prerjes, sigurohuni që ndërprerësi (13) të jetë në pozicionin e prerjes (pozicioni a, , shih figurën C) dhe shtypni vazhdimisht çelësin e këmbëzës (14). Nofulla prerëse në mbajtësen e lëvizshme (2) mbivendos nofullën prerëse në mbajtësen e palëvizshme (4) dhe më pas kthehet. Nëse lëshoni çelësin e këmbëzës (14) përpara se të përfundoni prerjen, nofullat e prerjes (3) do të ndalojnë.

Shënim: Nëse keni një shufër të filetuar prej metali duktil, si p.sh. çelik inox, mund të krijohen gërvishtje në fundin e prerë. Në këtë rast, hiqni gërvishtjet me një skedar.

##

Kur shtypni vazhdimisht çelësin e këmbëzës (14), mbajtëset (2) dhe (4) nofullat prerëse (3) mbyllen një herë përpara se të ktheheni në pozicionin plotësisht të hapur dhe më pas të ndalen. Lëshoni çelësin e këmbëzës (14) dhe shtypeni përsëri për të filluar sekuencën tjetër të prerjes.

##

Çelësi heksagonal i dhënë (8) mund të ruhet në mënyrë të sigurt në veglën elektrike. Për të nxjerrë çelësin heksagonal, hiqni baterinë dhe tërhiqeni çelësin heksagonal. Pas përdorimit, ruajeni përsëri çelësin heksagonal në veglën elektrike dhe futeni baterinë.

##

Drita e punës (16) mundëson ndriçimin e zonës së punës në kushte të pafavorshme ndriçimi.

Kujdes: Mos shikoni direkt në llambë!

Thjesht tërhiqni lehtë çelësin e këmbëzës (14) për të ndezur dritën e punës (16) pa ndezur motorin. Shtypni plotësisht çelësin e këmbëzës kur prisni shufra me filetim. Drita e punës ndizet automatikisht gjatë funksionimit. Llamba ndizet për aq kohë sa është shtypur çelësi i këmbëzës. Drita e punës do të fiket afërsisht 15 sekonda pasi të keni lëshuar çelësin e këmbëzës.

##

Për të bërë prerje të sakta, vendosni udhëzuesin e shufrës së filetuar (5)̈ në varësi të diametrit të shufrës së filetuar që do të pritet (M6/M8 ose M10/M12).

Para prerjes, vendosni shufrën e filetuar pingul me vijën e prerjes (19). Sigurohuni që fijet e shufrës së filetuar dhe fijet e rrjetës së nofullës prerëse të palëvizshme të ndërthuren (shih figurën K). Sigurohuni gjithashtu që shufra e filetuar të ketë kontakt të mirë me të dy sipërfaqet e udhëzuesit të shufrës (shih figurën G) dhe mbajeni shufrën e filetuar në këtë pozicion me një kapje të fortë. Procesi i prerjes krijon një forcë reagimi që mund të anojë shufrën e filetuar. Pjerrësia e shufrës së filetuar mund të çojë në cilësi të dobët të prerjes, bllokim të shufrës së filetuar, dëmtim të nofullave prerëse ose shufrës së filetuar. Prandaj, mbajeni shufrën e filetuar në orientimin e përshkruar gjatë prerjes.

##

Përdorni ndalesën e thellësisë (10), nëse dëshironi të prisni shufra me fileto të së njëjtës gjatësi ose nëse dëshironi të prisni shufra me fileto me një mbivendosje të përcaktuar nga një sipërfaqe.
Shtypni butonin (9) dhe futni ndalesën e thellësisë. Sigurohuni që ana e dhëmbëzuar e ndalesës së thellësisë të drejtohet nga ana e dhëmbëzuar e butonit. Ndalesa e thellësisë (10) ka dy shkallë matëse (milimetra dhe inç). Mund ta rrotulloni ndalesën e thellësisë (10) për të përdorur shkallën e dëshiruar. Lidhni vlerën e gjatësisë suaj të dëshiruar në ndalesën e thellësisë (10) me sipërfaqen referuese të ndalesës së thellësisë (11) (shih figurën I). Për të bllokuar ndalesën e thellësisë, lëshoni butonin (9).

Mos e mbani veglën elektrike pranë ndalesës së thellësisë (10). Përndryshe, vegla elektrike mund të bjerë dhe të shkaktojë lëndim personal dhe/ose dëmtim të veglës elektrike.