# Montavimas

- Prieš pradėdami bet kokius elektrinio įrankio priežiūros darbus (pvz., techninės priežiūros, įrankio keitimo ir kt.), iš elektrinio įrankio išimkite akumuliatorių. Priešingu atveju, netyčia nuspaudus įjungimo-išjungimo jungiklį, iškyla sužalojimo pavojus.

- Prieš įdėdami akumuliatorių į elektrinį įrankį visada įsitikinkite, kad tinkamai veikia įjungimo jungiklis (14) ir kad atleidus jis grįžta į išjungimo padėtį.

Pjovimo galvutės montavimas