# Knipbekken monteren (zie afbeeldingen A−E)

Monteer de knipbekken (3) altijd in de juiste richting en correct geborgd. Verkeerd of los aanbrengen kan een breuk van de knipbekken veroorzaken, wat kan resulteren in persoonlijk letsel door eruit geslingerde brokstukken (zie afbeelding A).

Verwijder eventueel aanwezige bramen met een vijl van de knipbekken (3).

Gebruik altijd een paar knipbekken (3). Dit bestaat uit een knipbek die is voorzien van een stip, en een knipbek die is voorzien van twee stippen (zie afbeelding D). Het paar knipbekken kan tussen de bewegende houder (2) en de stationaire houder (4) worden gewisseld.

Controleer of de houders (2) en (4) van de knipbekken (3) helemaal geopend zijn. Wanneer dit nog niet het geval is, plaats dan de accu en bedien de triggerschakelaar (14) tot de houders helemaal geopend zijn. Verwijder de accu weer.

Zet de schakelaar (13) op de vergrendelingsstand (zie afbeelding C).

Draai de schroeven (18) er met de meegeleverde binnenzeskantsleutel (8) uit.

Plaats de knipbekken (3) in de juiste positie in de houders (2) en (4). Borg de knipbekken (3) weer met de schroeven (18).

Aanwijzing: Het paar knipbekken (3) kan alleen in het elektrische gereedschap worden vastgeschroefd als de gemerkte voorkanten naar elkaar toe wijzen. De knipbekken moeten overeenkomstig de draadmaat die moet worden geknipt, worden georiënteerd (zie afbeelding D).